|  |  |
| --- | --- |
| Кольца (с накладками) |  |
| 1001 | Кв.4x4 -1; кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-3. |
| 1002 | М-з 5x2,5-1; кр.3,0-1; кр.1,5-3. |
| 1003 | М-з 6x3-1; м-з 5x2,5-1; кр.3,0 -1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-5. |
| 1004 | Ф4-1; кр.1,5-2; кр.1,25-1. |
| 1005 | Баг.4x2-2. |
| 1006 | Кр.1,5 -50. |
| 1007 | Кр.1,5- 34 |
| 1008 | Кр.2,5-1. |
| 1009 | Кр.3,0-1. |
| 1010 | Кр.1,0-1; кр.1,25-2; кр.1,5-1; м-з 5x2,5-1. |
| 1011 | Кр.1,5-3. |
| 1012 | М-з5x2,5-1; кр.1,5-2. |
| 1013 | М-з6x3-1; кр.1,5-3. |
| 1014 | М-з6x3-1; кр.1,25-8. |
| 1015 | Гр.7x5-1; кр.1,5-2. |
| 1016 | М-з 8x4-1; кр.1,25%1,5-3. |
| 1017 | Кв.4x4-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-7. |
| 1018 | Кв.4x4-1; кр.1,5-4. |
| 1019 | Кр.1,5-12. |
| 1020 | Кр.1,5-1; кр.1,25-4; жемч.5,0-1. |
| 1021 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2. |
| 1022 | Кр.4,0-1; кр.1,75-16. |
| 1023 | Кр.2,5-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2. |
| 1024 | Кр.2,0-1; кр.1,5-3. |
| 1025 | Кв.4x4-1; кр.1,5-3. |
| 1026 | Кв.4x4-1; кр.1,5-5. |
| 1027 | Кр.2,0-1; м-з4x2-6. |
| 1028 | м-з4x2-6; кр.2,0-6. |
| 1029 | м-з4x2-3; кр.2,0-1; кр.1,5-3. |
| 1030 | Кр.1,75-10. |
| 1031 | Кр.1,5-3. |
| 1032 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6. |
| 1033 | Кр.2,0-6; кр.1,5-6. |
| 1034 | Кр.1,5-3. |
| 1035 | М-з4x2-4; кр.2,0-1; кр.1,5-4. |
| 1036 | Кр.2,0-1; кр.1,75-6; кр.1,5-4. |
| 1037 | Кв.4x4-1; кр.1,75-6. |
| 1038 | Кв.4x4-1; кр.1,5-2. |
| 1039 | Кв.4x4-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2. |
| 1040 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3. |
| 1041 | М-з5x2,5-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2. |
| 1042 | Кр.4,0-1; кр.2,5-6. |
| 1043 | Кр.2,0-3 |
| 1044 | Кр.2,5-1 |
| 1045 | Кр.1,25-1; кр.1,0-4; жемч.5-5,5-1 |
| 1046 | Кр.2,5-1; кр.1,0-8 |
| 1047 | М-з 5x2,5-1; м-з4x2-10 |
| 1048 | Кв.4x4-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 1049 | Кр.2,5-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2; кр.1,0-1 |
| 1050 | Жемч.3,5-4 -1 |
| 1051 | Кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 1052 | Кр.2,0-1 |
| 1053 | Кр.2,5-1; кр.2,0-2 |
| 1054 | М-з5x2,5-1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,0-12 |
| 1055 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,25-3; кр.1,0-2 |
| 1056 | М-з4x2-6; кр.2,5-4; кр.2,0-4; кр.1,75-3 |
| 1057 | Кр.3,0-1; кр.1,75-16 |
| 1058 | Кв.10x10-1; кр.1,75-20 |
| 1059 | Кр.2,0-5 |
| 1060 | М-з4x2-6; кр.2,0-1; кр.1,75-24 |
| 1061 | Ов.8x10-1; кр.1,75-16 |
| 1062 | М-з6x3-1; кр.1,0-4 |
| 1063 | Кр.2,5-1; кр1,5-6 |
| 1064 | Кр.2,5-7 |
| 1065 | Гр.5x7-4 |
| 1066 | Кв.4x4-1; кр.1,5-3 |
| 1067 | Кр.1,5-5 |
| 1068 | М-з4x2-4 |
| 1069 | Кв.6x6-1; кр.1,25-12 |
| 1070 | Кр.1,25-10 |
| 1071 | Кр.3,0-1; кр.1,5-5 |
| 1072 | Кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 1073 | Кр.4,0-1; кр.2,0-5 |
| 1074 | Кр.3,0-1; кр.2,0-1; кр.1,5-2 |
| 1075 | Ов.6x4-1; кр.1,0-8 |
| 1076 | Кр.8,0-1; кр.1,5-8 |
| 1077 | Ов.8x6-1; кр.1,5-8 |
| 1078 | Кр.1,5-1; жемч.5,0-1 |
| 1079 | Кв.12x12-1; кр.1,25-4 |
| 1080 | М-з6x3-1; кр.1,25-6 |
| 1081 | Кр.1,75-7 |
| 1082 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2 |
| 1083 | Кр.8,0-1; кр.1,25-5 |
| 1084 | Кр.2,5-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
| 1085 | Кв.4x4-1; кр.1,5-12 |
| 1086 | Кр.6,0-1 |
| 1087 | Гр.6x4-5; жемч.7,0-1 |
| 1088 | Треуг.5-1; кр.1,0-4 |
| 1089 | Кр.3,0-1; кр.1,5-4 |
| 1090 | Кв.6x6-1; кр.1,25-3 |
| 1091 | Кр.2,0-8; жемч.7,0-1 |
| 1092 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-3 |
| 1093 | Кр.5,0-1; кр.2,5-6 |
| 1094 | Триллион10-1; кр.3,0-1; кр.2,5-3; кр.2,0-1; кр.1,75-2 |
| 1095 | Кв.6x6-1; кр.1,5-22 |
| 1096 | Кр.5,0-1; кр.2,0-3; кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
| 1097 | Кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
| 1098 | Кр.2,5-8 |
| 1099 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3; кр.1,25-2; жемч.6,5-7,0-1 |
| 1100 | Кр.1,5-16 |
| 1101 | Ов.6x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 1102 | Кв.4x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-3; кр.1,25-1 |
| 1103 | М-з4x2-1; кр.1,5-1; кр.1,25-3 |
| 1104 | Кр.8,0-1; кр.1,5-10 |
| 1105 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2; кр.1,75-12 |
| 1106 | Кв.9x9усеч.-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-1 |
| 1107 | Ов.8x10-1; кр.3,0-1; кр.1,25-3 |
| 1108 | Кр.2,0-2; кр.1,5-2; кр.1,25-4 |
| 1109 | Кр.1,75-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
| 1110 | Кр.2,5-2; кр.1,25-5; жемч.6,5-7,0-1 |
| 1111 | Кв.4x4-1; кр.3,0-2 |
| 1112 | Кв.6x6-1; кр.1,5-12 |
| 1113 | М-з4x2-6; кр.3,0-1; кр.1,5-8 |
| 1114 | Кр.3,0-1; кр.1,5-12 |
| 1115 | М-з4x2-2; кр.5,0-1; кр.2,0-6 |
| 1116 | Кр.1,5-2 |
| 1117 | Гр.6x4-2; кр.1,5-3; кр.1,25-2 |
| 1118 | Треуг.6-1; кр.2,5-1; кр.1,5-1 |
| 1119 | Гр.6x4-1; кр.1,25-3 |
| 1120 | Кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
| 1121 | Ов.5x7-1; кр.1,5-2 |
| 1122 | Кр.2,0-2; кр.1,25-3 |
| 1123 | Кр.3,0-1; кр.1,5-8 |
| 1124 | Ов.10x8-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 1125 | Кр.5,0-1; кр.1,75-16 |
| 1126 | Гр.7x5-3; кр.1,75-16 |
| 1127 | Кр.1,75-4; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 1128 | Кв.4x4-1; кр.1,25-3; кр.1,0-1 |
| 1129 | Ов.6x8-1; кр.1,5-2 |
| 1130 | Ов.5x7-1 |
| 1131 | Кв.6x6-1; кр.1,75-3 |
| 1133 | Кр.2,5-7 |
| 1135 | М-з4x2-1; кр.1,5-2 |
| 1136 | Кр.1,25-20 |
| 1137 | Кр.6,0-1 |
| 1138 | Кв.4x4-1; кр.5,0-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 1139 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1 |
| 1140 | Кр.2,5-3; кр.2,0-2 |
| 1141 | Треуг.6-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 1142 | Ов.5x7-1; кр.2,5-2 |
| 1143 | Ов.8x10-1; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
| 1144 | Кр.1,5-3; жемч.7,0-1 |
| 1145 | Ов.14x10-1; кр.1,5-2 |
| 1146 | Гр.6x8-1; кр.1,25-2; кр.1,5-1 |
| 1147 | Гр.7x10-1; кр.1,5-3 |
| 1148 | Кр.1,5-3; жемч.4,5-5-1 |
| 1149 | М-з 5x2,5-1; кр.1,25-6 |
| 1150 | Кр.5,0-1; кр.1,5-2 |
| 1151 | Кр.1,5-1; кр.1,25-2; жемч.7,0-1 |
| 1152 | Гр.6x4-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 1153 | Кр.5,0-1; кр.1,5-2 |
| 1154 | Гр.6x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-3 |
| 1155 | Треуг.5-1 |
| 1156 | М-з4x2-5; кр.2,5-5; кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
| 1157 | Кр.1,25-3 |
| 1158 | Кр.6,0-1; кр.1,5-6 |
| 1159 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3 |
| 1160 | Кр.8,0-1; кр.1,5-2 |
| 1161 | Кр.2,5-4; кр.2,0-1 |
| 1162 | Кр.2,0-1; кр.1,5-3 |
| 1163 | Кр.5,0-1; кр.1,25-5 |
| 1164 | Кр.2,5-1; кр.2,0-4 |
| 1165 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-5 |
| 1166 | Ов.6x4-1; кр.2,0-2; кр.1,5-2 |
| 1167 | М-з8x4-5; кр.3,0-1 |
| 1168 | Гр.8x6-1; кр.1,5-5 |
| 1169 | Трил.10-1; кр.1,5-1 |
| 1170 | Кв.5x5-1; кр.1,5-5 |
| 1171 | Кр.2,5-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 1172 | Кр.2,5-1; кр.1,5-3 |
| 1173 | Кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-1 |
| 1174 | Кр.3,0-2; кр.2,5-3 |
| 1175 | Кр.1,5-12 |
| 1176 | Кв.5x5-1; кр.1,5-6 |
| 1177 | Кр.1,5-6; жемч.5-1 |
| 1178 | Кр.5,0-3; кр.2,0-3 |
| 1179 | Кр.1,5-9; жемч.5-1 |
| 1180 | Кр.5,0-1; кр.3,0-2 |
| 1181 | Гр.6x4-1; кр.2,5-1; кр.1,5-2 |
| 1182 | Кр.3,5-5 |
| 1183 | Кр.5,0-1; кр.3,5-2; кр.2,5-2 |
| 1184 | Кр.8,0-1; кр.2,0-36 |
| 1185 | Ов.10x12-1; кр.2,0-20 |
| 1186 | Кр.8,0-1; кр.4,0-4; кр.2,0-2 |
| 1187 | М-з4x2-5; кр.3,0-1; кр.2,0-5 |
| 1188 | Кр.12,0-1; кр.2,5-12 |
| 1189 | Треуг.5-3; м-з5x2,5-3 |
| 1190 | Кв.8x8-1, кр1,75-4; кр.1,5-8 |
| 1191 | Ов.6x8-1; кр.2,0-10 |
| 1192 | Кр.5,0-1; кр.3,0-3; кр.1,5-12 |
| 1193 | Кр.5,5-1; кр.1,75-10 |
| 1194 | Кр.1,5-4; жемч.5,0-1 |
| 1195 | Кр.2,0-6; кр.1,75-14 |
| 1196 | Кв.12x12-1; кр.2,0-20 |
| 1197 | Кр.1,5-6; кр.5,0-1 |
| 1198 | Кр.2,0-30 |
| 1199 | Кр.2,0-5; кр.1,5-5; жемч.6,0-1 |
| 1200 | Кв.4x4-1; кр.1,5-18 |
| 1201 | Кв.7x7-1; кр.2,0-12; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
| 1202 | Кр.2,0-8; жемч.6,0-1 |
| 1203 | Кр.1,5-26 |
| 1204 | Кр.4,0-1; кр.2,0-10; кр.1,5-10 |
| 1205 | Кр.2,0-4; кр.1,5-8 |
| 1206 | Кр.3,0-5; кр.1,5-16 |
| 1207 | Кр.3,0-1; кр.1,5-6 |
| 1208 | Кв.6x6-1; кр.2,0-16 |
| 1209 | Кр.5,0-1; кр.2,0-8 |
| 1210 | Кр.5,0-1; кр.1,75-60 |
| 1211 | Кр.1,5-12 |
| 1212 | Кр.8,0-1; кр.2,0-8 |
| 1213 | Кр.4,0-1 |
| 1214 | Кр.1,5-25 |
| 1215 | Кр.4,0-1; кр.1,25-4; кр.1,0-8 |
| 1216 | Кв.усеч.6x6-1; кр.1,5-16; 1,25-16 |
| 1217 | Кр.5,0-1; кр.4,0-2; кр.1,25-6 |
| 1218 | М-з 6x3-1; кр.2.0-3; кр.1,5-1 |
| 1219 | Гр.5x3-3; кр.4,0-1 |
| 1220 | Кр.3,0-1; кр.2,0-9 |
| 1221 | Кр.6,0-1; кр.2,0-5 |
| 1222 | Кр.6,0-1; кр.1,5-8 |
| 1223 | Кр.3,0-1; кр.2,0-6 |
| 1224 | Кр.1,5-7 |
| 1225 | Жемч.6,0-1 |
| 1226 | Кр.1,5-17 |
| 1227 | Кр.5,0-1; кр.1,5-20 |
| 1228 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2 |
| 1229 | Кр.1,5-46 |
| 1230 | Гр.6x8-1; кр.1,5-8 |
| 1231 | М-з 4x2-11; кр.2,5-1; кр.1,5-14 |
| 1232 | Кр.8,0-1; кр.1,5-8 |
| 1233 | Кр.1,5-7 |
| 1234 | Гр.5x3-3; кр.3,0-1; кр.1,75-2; кр.1,25-1 |
| 1235 | Кр.1,5-16; жемч.6,0-1 |
| 1236 | Кр.2,0-5 |
| 1237 | Кр.2,0-3; жемч.6,0-1 |
| 1238 | Кр.5,0-1; кр.2,0-6 |
| 1239 | Кр.3,0-1; кр.2,0-4 |
| 1240 | Кр.1,5-28; жемч.6,0-1 |
| 1241 | Ов.10x12-1; кр.2,0-4; кр.1,5-8 |
| 1242 | Ов.6x8-1; м-з 6x3-1; кр.3,0-1; кр.1,5-5 |
| 1243 | М-з 4x2-4; кр.8,0-1; кр.1,5-4 |
| 1244 | Кр.4,0-1; кр.2,0-4 |
| 1245 | Кр.1,25-31 |
| 1246 | - |
| 1247 | Кр.2,0-1; кр.1,5-2 |
| 1248 | Кр.5,0-1; кр.1,5-10; кр.1,25-10; кр.1,0-8 |
| 1249 | Кр.5,0-1; кр.1,25-6; кр.1,0-36 |
| 1250 | Кр.3,0-1; кр.1,25-26 |
| 1251 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-2 |
| 1252 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-4; кр.1,0-4 |
| 1253 | Кр.3,0-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-3 |
| 1254 | Кр.4,0-1; кр.1,25-8 |
| 1255 | Кр.1,5-7; кр.1,0-18 |
| 1256 | Баг.5x10-1; кр.1,5-28 |
| 1257 | Ов.7x5-1; кр.1,5-32 |
| 1258 | Кр.1,5-25; кр.1,25-8 |
| 1259 | Кр.1,25-10 |
| 1260 | Кр.1,25-39 |
| 1261 | Кр.5,0-1; кр.1,5-8 |
| 1262 | Кр.1,0-48 |
| 1263 | Кр.1,5-6 |
| 1264 | Треуг.5-1; кр.2,0-2; кр.1,25-3; кр.1,0-2 |
| 1265 | Кр.3,0-1 |
| 1266 | Трил.10-1; кр.2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,0-4 |
| 1267 | Ов.7x5-1; кр.2,5-1; кр.1,25-20 |
| 1268 | Трил.12-1; кр.1,25-11; кр.1,0-2 |
| 1269 | КВ.4x4-1; кр.1,25-10 |
| 1270 | Трил.10-1; кр.2,0-3; кр.1,25-3 |
| 1271 | КВ.3,5x3,5-1; кр.1,25-9; кр.1,0-2 |
| 1272 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,5-1; кр.1,25-3; кр.1,0-1 |
| 1273 | КВ.3,5x3,5-1; кр.2,0-1; кр.1,25-10; кр.1,0-2 |
| 1274 | Треуг.5-1; кр.1,25-4; кр.1,0-4 |
| 1275 | Гр.5x7-1; кр.1,75-5; кр.1,5-3 |
| 1276 | Гр.6x4-1; кр.1,5-6; кр.2,0-1 |
| 1277 | Ов.6x8-1; кр.1,75-1; кр.1,75-10 |
| 1278 | М-з 4x2-4; кр.3,0-1; кр.1,5-2 |
| 1279 | Кр.3,0-2; кр.1,75-1; кр.1,5-9 |
| 1280 | Кр.1,5-3 |
| 1281 | Гр.5x7-1; гр.6x4-1; кр.2,0-2; кр.1,5-1 |
| 1282 | Кр.3,0-1 |
| 1283 | Гр.6x4-1; м-з 5x2,5-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
| 1284 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-5 |
| 1285 | М-з 5x2,5-4; кр.2,0-2 |
| 1286 | Кр.1,5-20 |
| 1287 | Кр.2,0-4; кр.1,75-1; кр.1,5-6 |
| 1288 | Гр.6x4-1 |
| 1289 | Кр.3,0-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-12 |
| 1290 | Кр.1,75-1; кр.1,5-10 |
| 1291 | Кр.1,5-13 |
| 1292 | М-з 5x2,5-2; кр.1,5-8 |
| 1293 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,5-5 |
| 1294 | Кр.2,0-1; кр.1,25-18 |
| 1295 | Кр.2,0-1; кр.1,5-7 |
| 1296 | - |
| 1297 | М-з 6x3-3; кр.2,5-1; кр.1,5-3 |
| 1298 | Кр.3,0-1 |
| 1299 | Кр.3,0-1 |
| 1300 | Гр.5x3-1 |
| 1301 | Кр.3,0-1; кр.1,5-13 |
| 1302 | Кр.5,0-1; кр.3,0-11; кр.1,5-13 |
| 1303 | Кр.6,0-1; кр.1,5-10 |
| 1304 | Кр.5,0-1; м-з 5×2,5-5; кр.1,5-5 |
| 1305 | Кр.1,5-17 |
| 1306 | Кр.3,0-2; кр.1,5-1 |
| 1307 | Гр.6×4-1; м-з 5×2,5-2; кр.1,5-3 |
| 1308 | Гр.6×4-1; кр.2,0-3 |
| 1309 | Кр.5,0-1; кр.1,5-10 |
| 1310 | Кр.1,5-36 |
| 1311 | Кр.1,5-16; жемч.10.0-1 |
| 1312 | Кр.10-1; кр.1,5-11 |
| 1313 | Кр.1,5-40 |
| 1314 | Кр.1,5-24 |
| 1315 | Кр.1,5-10 |
| 1316 | Кр.1,75-25 |
| 1317 | Кр.1,25-14 |
| 1318 | Кр.2,0-8 |
| 1319 | Кр.2,0-2; кр.2,5-1 |
| 1320 | кр1.5-25 |
| 1321 | кр1.5-12; |
| 1322 |  |
| 1323 | М-з 5x2.5-1; м-з 4x2-2 |
| 1324 | м-з 5x2.5-4; кр1.75-1; кр1.5-4; кр1.25-2 |
| 1325 | кр1.75-2; кр1.5-3; кр1.25-2 |
| 1326 | м-з 5x2.5-1; кр2-2; |
| 1327 |  |
| 1328 | кр2.5-1; кр1.25-15; |
| 1329 |  |
| 1330 | Гр 6x4-1: |
| 1331 | Гр 6x4-1; кр1.5-9; |
| 1332 | кр1.25-1; кр1-2; |
| 1333 | кр1.5-3; |
| 1334 | кр1.5-1;кр1.25-7; |
| 1335 | кр 3-1; |
| 1336 | кр2.5-1; кр1.5-24; |
| 1337 | кр1-24; |
| 1338 | кр8-1; кр1.5-18; |
| 1339 | кр1.5-24; |
| 1340 | кр 2-1; кр1.5-28; |
| 1341 | м-з 5x2.5-6; |
| 1342 | кр 2.5-1; |
| 1343 | кр.1,5-3; |
| 1344 | кр.1,5-5; |
| 1345 | кр1,5-12; кр8-1; |
| 1346 | Гр6х4-1; Гр7х5-1; кр1.5-2; кр1.25-1; |
| 1347 | ж8-1; |
| 1348 | кр3-1;кр1.25-30; |
| 1349 | кр2-15; |
| 1350 | М-з5x2.5-4; кр5-1; кр1,5-36; |
| 1351 | кр3-1; кр1.5-12; |
| 1352 | кр5-1; кр1.75-2; |
| 1353 | кр1,5-12; |
| 1354 | кв3x3-1; кр1,5-12; |
| 1355 | кр4-1; кр.2-3; кр1,5-21; |
| 1356 | кв6x6-1; кр2-6; |
| 1357 | кр2-1; кр1,5-14; |
| 1358 | кр.1,25-4; кр.1,5-4 |
| 1358 | кр.1,25-4; кр.1,5-4 |
| 1359 | кр3-1; кр1,5-8; |
| 1360 | кр6-1; кр1,5-16; |
| 1361 | кр1,75-7; |
| 1362 | ов5x3-1; кр1.5-10; |
| 1363 | кр3-1; кр1.5-54; |
| 1364 | кр.1,25-16 |
| 1365 | ов.6x8-1; кр.1-6 |
| 1366 | кр.1,25-38 |
| 1367 | кр.1,5-48; кв4-1 |
| 1367 | кр.1,5-48; кв4-1 |
| 1368 | кр.1,25-5; кр.1,75-5; кр.2-5; кр.2,5-1 |
| 1369 | кр.1,25-4; кр.1,5-3; кр.1,75-2; кр.5-1 |
| 1369 | кр.1,25-4; кр.1,5-3; кр.1,75-2; кр.5-1 |
| 1370 | кр.1,25-6; кр.1,5-6; кр.2-1 |
| 1371 | кр.1-6; кр.2,5-1 |
| 1372 | ов.6x8-1; кр.1,5-1; кр.1,75-1 |
| 1373 | кр.1,5-18; кр.3-1 |
| 1374 | кр.1,5-3; тр4-1 |
| 1375 | кр.1,5-10; ж5-1 |
| 1376 | трил5-1 или кр.4-1 |
| 1377 | кр.1,5-8 |
| 1378 | кр.1,5-53; кр.2,5-1 |
| 1379 | кр.1,5-14 |
| 1380 | кр.1,5-2; кр.2-10; кр.3-1 |
| 1381 | кр.1,5-4 |
| Кольца (без накладок) |  |
| 2001 | Кр.2,0-3; кр.1,75-5; кр.1,5-5. |
| 2003 | Кр.1,5-13; кр.1,75-7. |
| 2004 | Треуг.Н9-1. |
| 2005 | Груша6x4-1; кр.2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,75-1. |
| 2006 | М-з6x3-1; м-з5x2.5-1; кр.3,0-1; кр.1,5-5. |
| 2007 | Кв.4x4-1; кр.1,75-10. |
| 2008 | Кр.3,0-1; кр.1,5-18; кр.1,25-6. |
| 2009 | Кр.1,5-30. |
| 2010 | Кр.1,5-24; кр.1,25-12. |
| 2012 | Кр.1,5-3; кр.1,75-3; кр.2,0-2; кр.6,0-1. |
| 2014 | Кр.2,0-4; кр.1,75-2; кр.1,5-2. |
| 2015 | Кр.2,0-6. |
| 2016 | Кр.2,0-2. |
| 2017 | Груша 5x3-2; кр.2,0-2. |
| 2018 | Кр.1,75-2; кр.1,5-1; кр.2,5-1. |
| 2019 | Кв.4x4-2; кр.1,75-1; кр.1,5-1. |
| 2020 | М-з6x3-1; кр.2,5-1. |
| 2021 | Груша6x4-1; м-з5x2,5-1; кр.2,0-1. |
| 2022 | Кв.4x4-1; кр.1,75-2; кр.1,5-1. |
| 2023 | Груша 6x4-1; кр.2,0-2; кр.1,5-3. |
| 2024 | Кв.4x4-1; кр.2,0-1. |
| 2025 | Кр.1,5-3. |
| 2026 | М-з8x4-1; кр.1,5-1; кр.1,75-2; кр.2,0-2. |
| 2027 | М-з8x4-1; м-з6x3-1; кр.1,5-8; кр.1,25-5; кр.1,0-1. |
| 2028 | Кр.2,0-2; кр.1,75-1; кр.1,5-1. |
| 2029 | М-з5x2,5-1; кр.1,75-1; кр.1,5-9; кр.1,25-1. |
| 2030 | М-з5x2,5-1; кр.2,5-1. |
| 2032 | Кр.1,75-1. |
| 2033 | Кр.1,75-1; кр.1,5-5; жемч.6%6,5-1. |
| 2034 | Кр.1,5-11. |
| 2035 | Кр.3,0-1. |
| 2036 | Треуг.Н5-1; кр.3,0-1. |
| 2037 | Кр.2,0-5. |
| 2038 | Кр.3,0-1; кр.2,0-3. |
| 2039 | Кр.1,75-21. |
| 2040 | Кр.3,0-1; кр.1,5-9. |
| 2041 | М-з6x3-1; кр.2,0-2. |
| 2042 | Кр.1,75-1; кр.1,5-3. |
| 2043 | Кв.4x4-1; кр.2,5-2. |
| 2044 | Овал4x3-1; кр.1,5-2. |
| 2045 | Кр.2,0-9. |
| 2046 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6. |
| 2047 | Кр.2,5-3. |
| 2048 | Кв.4x4-2. |
| 2049 | М-з5x2,5-1; м-з4x2-2; кр.2,0-1. |
| 2050 | М-з4x2-3; кр.2,0-1. |
| 2051 | Кр.2,0-13. |
| 2052 | М-з4x2-4; кр.2,0-2. |
| 2053 | М-з4x2-2; кр.2,0-2. |
| 2054 | М-з5x2,5-1; м-з4x2-1; кр.2,0-1. |
| 2056 | Кр.1,5-15. |
| 2057 | М-з4x2-5; кр.1,75-1. |
| 2058 | М-з4x2-5. |
| 2059 | Кр.1,75-17. |
| 2060 | М-з4x2-3; кр.2,5-3. |
| 2061 | М-з8x4-1; м-з6x3-2; кр.1,25%1,5(брил)-6. |
| 2062 | Груша6x4-1; кр.1,5-1. |
| 2063 | Груша6x4-1; кр.1,5-2. |
| 2064 | Кв.4x4-1; кр.2,5-1. |
| 2065 | Кр.1,75-2; кр.1,5-5. |
| 2066 | Кр.1,75-5. |
| 2067 | Кр.1,5-4. |
| 2068 | М-з5x2,5-1; м-з4x2-1; кр.1,5-2; кр.1,75-3. |
| 2069 | Кр.1,5-3. |
| 2070 | Кр.1,5-4; жемч.4,0-1. |
| 2071 | Овал6x4-1; кр.2,0-2. |
| 2072 | Кв.9x9(усеч.)-1. |
| 2073 | Багет10x8-1. |
| 2074 | Кр.3,0-1; кр.2,5-2; кр.2,0-1. |
| 2075 | Треуг.Н5-1; кр.1,75-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1. |
| 2076 | Кр.2,5-1; кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-1. |
| 2077 | Кр.1,75-10. |
| 2078 | Кр.2,5-2. |
| 2079 | Кр.1,5-3. |
| 2080 | М-з5x2,5-1; кр.2,0-2; кр.2,5-2; кр.3,0-2. |
| 2081 | М-з4x2-3. |
| 2082 | Кр.6,0-1. |
| 2083 | Кр.2,5-2. |
| 2084 | Треуг.усеч.Н9-1; кр.2,5-1. |
| 2085 | Кр.1,75-1; жемч.4,0-1. |
| 2086 | Кр.3,0-1; кр.2,5-2. |
| 2087 | М-з6x3-1. |
| 2088 | Кр.2,5-1; кр.1,75-2; кр.1,5-1. |
| 2089 | Кр.2,5-3; кр.2,0-2. |
| 2090 | Кр.2,0-2. |
| 2091 | Треуг.усеч.Н9-1. |
| 2092 | Кр.2,0-5. |
| 2093 | Кр.2,5-6. |
| 2094 | Кр.1,5-4. |
| 2095 | Кр.4,0-1; кр.2,0-8. |
| 2096 | Овал6x4-1; кр.2,0-10. |
| 2097 | Кв.4x4-1; кр.2,0-1. |
| 2098 | Кр.6,0-1. |
| 2099 | Кр.6,0-1. |
| 2100 | Треуг.усеч.Н9-1. |
| 2101 | Кр.2,0-3. |
| 2102 | Кр.2,5-2; кр.1,5-4. |
| 2103 | Кр.2,0-1. |
| 2104 | Кр.1,75-3; жемч.6,0-1. |
| 2105 | Кр.2,0-2. |
| 2106 | Кр.2,0-5. |
| 2107 | Кр.3,0-1. |
| 2108 | Кр.3,0-1; кр.2,0-18. |
| 2109 | Кр.1,75-1. |
| 2110 | Кр.1,5-3. |
| 2111 | Кр.2,5-2. |
| 2112 | Кр.2,0-2. |
| 2113 | Кр.2,5-3. |
| 2114 | Кр.2,0-1. |
| 2115 | Кр.2,0-3. |
| 2116 | Треуг.Н10(9)-1; кр.1,5-3. |
| 2117 | Кр.1,5-3. |
| 2118 | Кр.2,5-3. |
| 2119 | Кр.2,0-2. |
| 2120 | Треуг.Н5-1; кр.1,5-4. |
| 2121 | Кр.3,0-1. |
| 2122 | Кр.2,0-5. |
| 2123 | Багет10x8-1; кр.1,5-6. |
| 2124 | Кр.1,5-3. |
| 2125 | Кр.3,0-1; кр.2,5-2. |
| 2126 | Кр.3,0-5. |
| 2127 | Кр.2,0-2; кр.1,5-4. |
| 2128 | Кр.2,0-1. |
| 2129 | Кв.9x9(усеч)-1; кр.1,5-8; кр.1,25-5; кр.1,0-1. |
| 2130 | Кр.2,0-3; кр.1,75-3. |
| 2131 | Кр.2,0-10. |
| 2132 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6. |
| 2133 | Овал6x4-1. |
| 2134 | Кв.4x4-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2. |
| 2135 | Кр.2,0-1; кр.1,75-3; кр.1,5-2; жемч.5,5-1. |
| 2136 | Кр.2,0-1; кр.1,5-7. |
| 2137 | Кр.3,0-1. |
| 2138 | Кр.2,5-1; кр.2,0-2. |
| 2139 | Кр.3,0-1; кр.1,75-5. |
| 2140 | Кр.4,0-2; кр.3,0-1. |
| 2141 | Ов.6x8-1; кр.2,0-2 |
| 2142 | Кр.1,5-5 |
| 2143 | Треуг.усеч.9-1; кр.2,0-1 |
| 2144 | Кр.2,5-1; кр.1,5-2 |
| 2145 | Кр.3,0-1 |
| 2146 | Кр.6,0-1; кр.1,5-10 |
| 2147 | Жемч.7,0-1 |
| 2148 | Кр.6,0-1 |
| 2149 | Кр.2,0-5 |
| 2150 | Кв.усеч.10x10-1 |
| 2151 | Ов.8x10-1 |
| 2152 | Кв.4x4-1; кр.2,0-4; кр.1,75-4; кр.1,5-4 |
| 2153 | Кв.усеч.10x10-1; кр.2,0-2 |
| 2154 | М-з8x4-1; м-з6x3-2 |
| 2155 | Кр.6,0-1 |
| 2156 | Кр.1,5-10 |
| 2157 | Кр.1,5-6 |
| 2158 | Кр.3,0-1; кр.1,75-2; кр.1,5-4 |
| 2159 | Жемч.7,0-1 |
| 2160 | Треуг.усеч.6-1 |
| 2161 | Кр.1,75-2; кр.1,5-4 |
| 2162 | Кр.2,0-2; жемч.7,0-1 |
| 2163 | Кр.1,75-2; кр.1,5-4 |
| 2164 | Треуг.усеч.9-1; кр.2,0-2; кр.1,5-1; кр1,25-1 |
| 2165 | Кр.4,0-1; кр.2,0-2 |
| 2166 | М-з5x2,5-1; кр.2,0-2 |
| 2167 | Кр.3,0-1; кр.1,75-2; кр.1,5-4 |
| 2168 | Кв.4x4-1; кр.2,0-2 |
| 2169 | Баг.8x10-1 |
| 2170 | Кр.1,5-4 |
| 2171 | Кр.2,0-1 |
| 2172 | Кв.4x4-1; кр.1,5-12 |
| 2173 | М-з6x3-1 |
| 2174 | М-з4x2-1 |
| 2175 | Кр.2,0-4; кр.1,75-2; кр.1,5-1 |
| 2176 | Кр.2,0-7; кр.1,75-2; кр.1,5-6 |
| 2177 | М-з5x2,5-3 |
| 2178 | Треуг.усеч.6-1; кр.1,5-8 |
| 2179 | Кр.2,0-4; кр.1,5-1 |
| 2180 | Кр.4,0-1 |
| 2181 | Кр.2,0-3 |
| 2182 | Кр.2,0-2; кр.1,5-1; кр.1,25-2 |
| 2183 | Кр.1,5-6 |
| 2184 | Кр.1,5-2; кр.1,25-2; кр.1,0-2 |
| 2185 | Кр.3,0-1; кр.1,75-10 |
| 2186 | Гр.7x10-1 |
| 2187 | Кр.6,0-1; кр.1,75-2; кр.1,5-5 |
| 2188 | Кр.2,5-5 |
| 2189 | Кр.2,5-3 |
| 2190 | Гр.7x10-1; кр.2,0-1 |
| 2191 | Треуг.усеч.6-1; кр.2,0-1 |
| 2192 | Кр.1,5-3 |
| 2193 | Ов.6x8-1 |
| 2194 | Кр.6,0-1; кр.1,5-12 |
| 2195 | Жемч.7,0-1 |
| 2196 | М-з6x3-1; кр.2,5-2; кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-2 |
| 2197 | Кр.2,5-3; кр.1,0-7 |
| 2198 | Кр.1,5-8 |
| 2199 | Кр.1,75-3 |
| 2200 | М-з4x2-3; кр.2,0-1; кр.1,75-2; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 2201 | Кр.8,0-1; кр.2,5-1 |
| 2202 | Кр.2,0-3 |
| 2203 | Кв.4x4-1 |
| 2204 | Кр.2,5-3; кр.2,0-2; кр.1,75-2 |
| 2205 | Кр.2,0-2; кр.1,75-3; кр.1,5-3; кр.1,25-8; кр.1,0-2 |
| 2206 | Кр.1,5-12 |
| 2207 | Кр.2,5-5 |
| 2208 | Кр.18-1 |
| 2209 | Кр.3,0-3; кр.2,5-2; кр.1,5-10 |
| 2210 | Кр.2,5-2; кр.2,0-3 |
| 2211 | Гр.7x10-1; кр.1,75-1; кр.1,5-1 |
| 2212 | Ов.12x10-1 |
| 2213 | Ов.10x8-1; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
| 2214 | Баг.10x8-1; кр.1,5-2 |
| 2215 | Треуг.5-1; кр.1,75-1 |
| 2216 | Гр.6x4-3 |
| 2217 | Кр.2,0-10 |
| 2218 | Кр.10-1 |
| 2219 | Треуг.усеч.9-1; кр.1,75-3 |
| 2220 | Кр.8-1 |
| 2221 | Гр10x7-1 |
| 2222 | Треуг.усеч.9-1 |
| 2223 | Кр.12-1 |
| 2224 | Кр.2,5-1 |
| 2225 | Ов.6x4-1 |
| 2226 | М-з8x4-1; кр.1,5-12 |
| 2227 | Кр.2,5-5; жемч.5,0-1 |
| 2228 | Кв.5x5-1 |
| 2229 | Кв.5x5-1 |
| 2230 | Ов.10x12-1 |
| 2231 | Кр.2,5-1; кр.2,0-4 |
| 2232 | Кв.12x12-1 |
| 2233 | Кр.3,0-2; кр.1,75-2 |
| 2234 | Кр.6,0-1 |
| 2235 | Жемч.6,0-1 |
| 2236 | Кв.4x4-1; м-з8x4-1; кр.2,5-1 |
| 2237 | Ов.10x8-1; кр.1,5-2 |
| 2238 | Кр.6,0-1 |
| 2239 | Кр.3,0-1; кр.1,5-4; жемч.5,0-1 |
| 2240 | Кр.1,5-8 |
| 2241 | Кр.8,0-1 |
| 2242 | Ов.14x10-1 |
| 2243 | Кр.10-1; кр.2,5-1 |
| 2244 | М-з4x2-10; кр.1,75-2 |
| 2245 | Трил.10-1; кр.3,0-1; кр.2,5-1 |
| 2246 | М-з6x3-1; м-з4x2-1; кр.1,25-7 |
| 2247 | М-з5x2,5-5 |
| 2248 | Треуг.9-1; кр.2,5-2 |
| 2249 | Трил.12-1 |
| 2250 | Трил.10-1; кр.2,5-2; кр.1,5-1 |
| 2251 | Ов.6x4-2; кр.2,5-2 |
| 2252 | Кв.4x4-1; гр.6x4-1; кр.3,0-1 |
| 2253 | Жемч: 4,5-5,0-1; 5,0-5,5-1; 7,0-1 |
| 2254 | Кв.6x6-1; кр.1,5-2 |
| 2255 | Кр.2,5-6 |
| 2256 | Кр.9,0-1; кр.2,5-1; кр.2,0-1 |
| 2257 | Треуг.6-1; м-з4x2-4 |
| 2258 | Кр.2,5-1; кр.1,75-2; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 2259 | Кр.3,0-1; кр.1,75-2; жемч.6,5-7-1 |
| 2260 | Кр.1,75-5; жемч.7,0-1 |
| 2261 | М-з18x9-1; кр.2,0-2; кр.1,75-3; кр.1,5-3 |
| 2262 | Треуг.10-1; кр.1,5-2 |
| 2263 | Ов.10x12-1 |
| 2264 | Кв.6x6-1; кр.2,0-2 |
| 2265 | Гр.6x8-1 |
| 2266 | Ов.6x4-1; гр.6x4-2 |
| 2267 | Кр.2,0-8 |
| 2268 | Кр.1,5-6; жемч.7-1 |
| 2269 | Гр.6x4-3; кр.2,0-3 |
| 2270 | Гр.7x5-1; кр.1,5-3 |
| 2271 | Гр.6x4-1; гр.5x3-1; кр.2,5-1 |
| 2272 | М-з 4x2-2; кр.1,5-1 |
| 2273 | Кр.1,75-2; кр.1,5-1 |
| 2274 | Кр.2,5-5 |
| 2275 | Ов.8x6-1; кр.2,5-3 |
| 2276 | Кр.3,0-5 |
| 2277 | Кв.5x5-1 |
| 2278 | Гр.10x7-1 |
| 2279 | Баг.10x8-1; кр.5,0-2 |
| 2280 | Гр.7x5-1; кр.2,0-3 |
| 2281 | М-з 6x3-6 |
| 2282 | Кр.10-1; кр.2,0-14 |
| 2283 | Ов.10x12-1; кр.1,5-12 |
| 2284 | Кр.2,0-16 |
| 2285 | Кв.6x6-1; кр.1,75-4; кр.1,5-2 |
| 2286 | Кр.1,5-3; жемч.5,0-3 |
| 2287 | М-з4x2-6; кр.1,5-10 |
| 2288 | Кв.6x6-1 |
| 2289 | Кр.3,0-5; кр.1,75-8 |
| 2290 | Кр.10-1; м-з4x2-6 |
| 2291 | Кр.2,5-4; жемч.6,0-1 |
| 2292 | Кв.6x6-1; кр.1,75-8 |
| 2293 | Ов.6x8-1; кр.1,5-8 |
| 2294 | Кр.5,0-1; кр.2,0-6 |
| 2295 | Ов.6x8-1; кр.2,0-8 |
| 2296 | М-з5x2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-8 |
| 2297 | Кр.2,0-12; жемч.5,5-6,0-1 |
| 2298 | М-з6x3-2; кр.3,0-1; кр.2,0-2; кр.1,75-2 |
| 2299 | Ов.6x8-3 |
| 2300 | Кр.2,0-18 |
| 2301 | М-з5x2,5-3; кр.5,0-1; кр.2,0-9 |
| 2302 | Кр.3,0-3; жемч.5,5-6,0-1 |
| 2303 | Трил.10-1; м-з4x2-3; кр.2,0-9 |
| 2304 | Кр.6,0-1; кр.1,5-14 |
| 2305 | Кр.5,5-1; кр.3,0-2; кр.2,0-2 |
| 2306 | Кр.2,0-5; жемч.5,5-6,0-1 |
| 2307 | Кр.5,0-1; кр.2,0-4; кр.1,5-8 |
| 2308 | Кв.5x5-1; кр.1,5-20 |
| 2309 | Трил.8-1; кр.1,75-15 |
| 2310 | Трил.10-1; м-з4x2-3; кр.1,5-9 |
| 2311 | Кр.2,0-21 |
| 2312 | Кр.1,75-9 |
| 2313 | Кр.1,75-15 |
| 2314 | Кв.5x5-1; кр.1,75-6 |
| 2315 | Кр.5,0-1; кр.2,0-8 |
| 2316 | Кр.6,0-1; кр.1,5-3 |
| 2317 | Ов.12x10-1; кр.2,0-6 |
| 2318 | Баг.5x3-1; кр.1,5-10 |
| 2319 | Кр.5,0-1; м-з4x2-2; кр.1,5-10 |
| 2320 | Кр.5,0-1; кр.2,0-8 |
| 2321 | Кр.5,0-1; кр.1,5-8 |
| 2322 | Кр.4,0-1; кр.1,5-6 |
| 2323 | Кр.4,0-5; кр.1,75-26 |
| 2324 | Кр.1,5-44; жемч.8,0-1 |
| 2325 | Кр.5,0-1; кр.1,5-16 |
| 2326 | Кр.3,0-1; м-з4x2-5; кр.1,5-17 |
| 2327 | М-з 5x2,5-3; кр.1,5-3; жемч.6-1 |
| 2328 | Гр.7x5-1; кр.2,0-3 |
| 2329 | Треуг.5-1; кр.1,5-9 |
| 2330 | Кр.5,0-1; кр.2,0-2 |
| 2331 | М-з 5x2,5-1; кр.2,0-3 |
| 2332 | Кр.2,0-6; жемч.6,0-1 |
| 2333 | М-з 6x3-1; м-з 4x2-1 |
| 2334 | Кр.8,0-1; кр.2,0-3 |
| 2335 | Кр.2,0-8; жемч.6,0-1 |
| 2336 | М-з 5x2,5-3; кр.2,0-4; кр.1,5-4; жемч.3,0-1 |
| 2337 | М-з 5x2,5-5; жемч.4,0-1 |
| 2338 | М-з 5x2,5-1; кр.2,0-8 |
| 2339 | Гр.7x5-1; кр.2,0-3 |
| 2340 | Кр.1,5-28 |
| 2341 | М-з 5x2,5-6; кр.2,0-5 |
| 2342 | М-з 5x2,5-3; кр.2,0-2; кр.1,5-5 |
| 2343 | М-з 6x3-3; кр.2,0-2 |
| 2344 | Кв.7x7-1; кр.1,5-10 |
| 2345 | Ов.12x10-1; кр.2,0-12 |
| 2346 | Кр.3,0-1; кр.2,0-6 |
| 2347 | М-з 5x2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-7 |
| 2348 | М-з 5x2,5-3; кр.3,0-1; кр.1,5-9 |
| 2349 | - |
| 2350 | Кр.2,0-5 |
| 2351 | - |
| 2352 | Кр.2,0-5 |
| 2353 | Кр.1,5-10; жемч.5,0-1 |
| 2354 | - |
| 2355 | Кр.2,0-7 |
| 2356 | Кр.2,0-2; кр.1,5-3; жемч.3,0-3 |
| 2357 | Кр.5,0-1; кр.2,0-4 |
| 2358 | Кр.3,0-1; кр.2,0-3; жемч.3,0-3 |
| 2359 | Кр.8,0-1; кр.1,5-30 |
| 2360 | Кр.5,0-1; кр.2,0-2 |
| 2361 | Кр.5,0-1; кр.3,5-2; кр.2,0-2 |
| 2362 | М-з 6x3-3; м-з 4x2-3 |
| 2363 | Трил.10-1 |
| 2364 | Кр.1,5-13 |
| 2365 | Кр.1,5-9 |
| 2366 | Трил.6-1; кр.2,0-5 |
| 2367 | Кв.5x5-1; кр.2,0-2 |
| 2368 | Кр.2,0-3 |
| 2369 | Гр.5x7-2; кр.2,0-5 |
| 2370 | Кр.9,0-1; кр.1,5-10 |
| 2371 | М-з 6x3-1; кр.2,0-6 |
| 2372 | Кр.1,5-7 |
| 2373 | Кв. 4x4-1; кр.2,0-3 |
| 2374 | М-з 4x2-1; кр.4,0-1; кр.2,0-1 |
| 2375 | - |
| 2376 | Кр.2,0-14 |
| 2377 | КВ.4x4-1; кр.1,5-6 |
| 2378 | М-з- 5x2,5-1 |
| 2379 | Кр.2,0-1; кр.1,5-4 |
| 2380 | М-з5x2,5-1; кр.3,0-1; кр.2,0-3; кр.1,5-2 |
| 2381 | Кр.3,0-1; кр.2,0-4 |
| 2382 | М-з 5x2,5-1; кр.2,0-1; кр.1,5-4; жемч.3,0-1 |
| 2383 | Кр.4,0-1; кр.1,5-15 |
| 2384 | Ов.6x8-1; кр.2,0-6 |
| 2385 | М-з 5x2,5-1; кр.2,0-2; кр.1,5-4 |
| 2386 | - |
| 2387 | Кр.2,0-3 |
| 2388 | Кр.1,5-3; жемч.3,0-1 |
| 2389 | М-з 5x2,5-1; кр.1,5-3 |
| 2390 | Кр.3,0-1; кр.2,0-16 |
| 2391 | Кр.2,0-5 |
| 2392 | - |
| 2393 | Кр.3,0-1; кр.2,0-6 |
| 2394 | М-з 4x2-3; кр.1,5-10; жемч.3,0-1 |
| 2395 | - |
| 2396 | Кр.4,0-1; кр.2,0-2 |
| 2397 | Кр.1,25-5; кр.1,0-19 |
| 2398 | Кр.1,5-13 |
| 2399 | М-з 6x3-1; кр.2,0-2; кр.1,5-5 |
| 2400 | Кр.4,0-1; кр.3,0-2; кр.2,0-2; кр.1,0-2 |
| 2401 | М-з 5x2,5-1; м-з 4x2-3; кр.1,5-2 |
| 2402 | Кр.1,5-1 |
| 2403 | М-з 4x2-4; кр.2,0-3; кр.1,5-2 |
| 2404 | КВ.4x4-1; кр.2,0-2 |
| 2405 | Кр.1,5-7; кр.1,25-7; кр.1,0-7 |
| 2406 | Кр.2,0-3 |
| 2407 | Кр.2,0-5 |
| 2408 | Кр.1,25-15 |
| 2409 | Кр.2,0-10 |
| 2410 | - |
| 2411 | Кр.1,25-6 |
| 2412 | Кр.3,0-1; кр.1,25-24 |
| 2413 | Кр.1,25-42; кр.1,0-14 |
| 2414 | КВ. 8x8-1; кр.1,5-8; кр.1,25-20; кр.1,0-4 |
| 2415 | Кр.1,5-24 |
| 2416 | Кр.1,25-21; кр.1,0-1 |
| 2417 | Кр.1,5-1; кр.1,25-8; кр.1,0-6 |
| 2418 | Кр.1,25-54 |
| 2419 | - |
| 2420 | Баг.6x3-1; кр.1,0-28 |
| 2421 | М-з 5x2,5-1; кр.1,5-12; кр.1,0-26 |
| 2422 | Кр.2,5-8; жемч.7,0-1 |
| 2423 | Кр.1,5-7 |
| 2424 | Кр.2,0-3; кр.1,5-18 |
| 2425 | Кр.1,25-40 |
| 2426 | Кр.10-1 |
| 2427 | Кр.2,0-7 |
| 2428 | Кр.1,25-22 |
| 2429 | Кр.1,25-20; кр.1,0-7 |
| 2430 | - |
| 2431 | - |
| 2432 | - |
| 2433 | - |
| 2434 | - |
| 2435 | - |
| 2436 | Кр.1,5-21 |
| 2437 | Кр.1,5-6 |
| 2438 | Кр.1,25-16 |
| 2439 | Кр.2,0-3 |
| 2440 | Кр.2,0-3; кр.1,5-2 |
| 2441 | Гр.6x4-3; кр.1,5-9 |
| 2442 | - |
| 2443 | Гр.7x5-1; м-з 5x2,5-2; кр.2,0-2 |
| 2444 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6 |
| 2445 | Гр.6x4-1; кр.2,0-5 |
| 2446 | Ов.6x4-1; кр.1,75-2 |
| 2447 | - |
| 2448 | Трил.10-1; кр.2,0-7 |
| 2449 | М-з 6x3-1; м-з 5x2,5-1; кр.2,0-1 |
| 2450 | Кр.1,75-7 |
| 2451 | Кр.2,0-2; жемч.5,0-1 |
| 2452 | Кр.3,0-1; кр.1,5-15 |
| 2453 | Баг.5x3-1 |
| 2454 | Ов.6м8-1; кр.1,5-2 |
| 2455 | Гр.10x7-1; кр.1,5-3 |
| 2456 | КВ.6x6-1; кр.2,0-8 |
| 2457 | Кр.1,5-38 |
| 2458 | - |
| 2459 | Кр.2,0-1; кр.1,5-18 |
| 2460 | Кр.4,0-3; кр.2,5-1; кр.1,75-3; кр.1,5-3 |
| 2461 | М-з 6x3-3 |
| 2462 | Кр.1,5-25 |
| 2463 | - |
| 2464 | - |
| 2465 | Кр.1,5-15 |
| 2466 | - |
| 2467 | - |
| 2468 | - |
| 2469 | - |
| 2470 | - |
| 2471 | Кр.1,5-3 |
| 2472 | - |
| 2473 | - |
| 2474 | Кр.1,5-17 |
| 2475 | Гр.6x4-1; кр.1,5-6 |
| 2476 | М-з 5x2,5-3 |
| 2477 | Кр.1,75-6; кр.1,5-1 |
| 2478 | М-з 4x2-3 |
| 2479 | - |
| 2480 | - |
| 2481 | Кр.1,75-6 |
| 2482 | Кр.1,5-52 |
| 2483 | - |
| 2484 | Кв.4x4-1 |
| 2485 | - |
| 2486 | Кр.2,0-2; кр.1,5-6 |
| 2487 | Кр.1,5-3 |
| 2488 | Кр.5,0-1; кр.2,0-1; кр.1,5-5 |
| 2489 | Кр.2,0-1; кр.1,75-4; кр.1,5-4 |
| 2490 | М-з 4x2-5 |
| 2491 | Баг.4x6-1 |
| 2492 | Кр.3,0-1; кр.2,0-2 |
| 2493 | Кр.8,0-1; кр.1,5-25 |
| 2494 | Ов.6×8-1 |
| 2495 | Кр.1,5-21 |
| 2496 | Кр.1,5-20; жемч.4,0-5,0 |
| 2497 | Ов.10×14-1; кр.2,0-10 |
| 2498 | Ов.9×7-1; кр.1,75-2 |
| 2499 | Кр.1,5-14; жемч.10,0-1 |
| 2500 | - |
| 2501 | Кр.1,5-3 |
| 2502 | Кр.1,5-9 |
| 2503 | Кр.5,0-1; кр.1,5-5 |
| 2504 | М-з 5×2,5-5; кр.1,5-2 |
| 2505 | м-з 5x2.5-6; |
| 2506 | Трил 5-1; |
| 2507 | кр 4-1; кр 2.5-2; |
| 2508 | кр 1.5-1; |
| 2509 | ов 5x3-5; |
| 2510 | кр 3-1; кр 1-10; |
| 2511 | ов 5x3-1; кр 1-18; |
| 2512 | кр1.5-9; |
| 2513 | кр2-3; |
| 2514 | кр1.5-15; |
| 2515 | кр1.25-21; |
| 2516 | кр1-15; |
| 2517 | Гр 5x3-1; кр2-2; кр1.75-2; кр1.5-2; |
| 2518 | м-з 5x2.5-1; |
| 2519 | м-з 4x2-3; |
| 2520 |  |
| 2521 | кр1.25-3; кр1-12; |
| 2522 | м-з 5x2.5-2; м-з 4x2-4; |
| 2523 | кр1.25-4; кр1-5; |
| 2524 | кр 1-7; |
| 2525 | кр 1.75-2; кр 1.5-5; |
| 2526 | кр 2.5-1; кр 1-8; |
| 2527 | кр 1.25-21; |
| 2528 | кр 1.5-25; |
| 2529 | кр 1.5-11; |
| 2530 | кр 1.5-4; |
| 2531 | кр 1.25-11; |
| 2532 | м-з5x2.5-1; м-з4x2-2; кр1.5-3; кр1.25-6; кр1-2; |
| 2533 | кр1-9; |
| 2534 | кр1.25-26; |
| 2535 | кр1.5-6; |
| 2536 | м-з6x3-2; м-з5x2.5-2; м-з4x2-2; |
| 2537 | Гр6x4-2; м-з5x2.5-2; м-з4x2-2; |
| 2538 | кр 1-28; |
| 2539 |  |
| 2540 | кр 2-1; кр1.5-12; |
| 2541 | кр1.5-13; |
| 2542 | кр 2-2; кр1.5-9; |
| 2543 | кр 2-1; |
| 2544 | м-з 5x2.5-1; м-з 4x2-2; |
| 2545 | м-з 4x2-5; |
| 2546 | кр2-3; кр1.75-2; кр1.5-6; |
| 2547 | кр1.25-18; |
| 2548 | кр 1.5-10; |
| 2549 | кр 1.5-11; |
| 2550 | Ж 4-1 |
| 2551 | кр 3-5; |
| 2552 | кр 2-1; кр 1.75-1; кр 1.5-1; |
| 2553 | кр 2-1; |
| 2554 | Кв 4-1; |
| 2555 | кр 8-1; кр1.5-82; |
| 2556 | Ов 8x6-1; Ов 6x4-2; кр1.5-2; |
| 2557 | кр 5-1; |
| 2558 | кр1.5-9; |
| 2559 | Бг 6x4-1; кр1.5-10; |
| 2560 | кр 3-1; кр1.5-7; |
| 2561 | Гр 7x5-3; м-з 5x2.5-3; кр 3-1; кр 2-6; |
| 2562 | кр 5-1; |
| 2563 | Ж 3-1; |
| 2564 | кр2-1; кр1,25-14; |
| 2565 | кр1,25-1; |
| 2566 | ов6x4-3; кр1.75-8; |
| 2567 | кр9-1; кр1.75-18; кр1.5-10; |
| 2568 | гр7x5-3; гр6x4-2; кр2-1; |
| 2569 | кр1.5-49; |
| 2570 | ов6x4-3; кр1.5-4; |
| 2571 | кр1.75-13; |
| 2572 | кр1.5-28; |
| 2573 | мз6x3-1; |
| 2574 | ов8x6-1; кр1.75-2; кр1.5-12; |
| 2575 | мз4x2-1; кр1-36; |
| 2576 | кр8-1; кр4-2; |
| 2577 | кр6-1; |
| 2578 |  |
| 2579 | кр2-19; |
| 2580 | кр1-3; |
| 2581 | кр.1,5-17 |
| 2582 | кр.1,25-2; кр.1,5-2; кр.1,75-2 |
| 2583 | кр.1,25-16; кр.5-1 |
| 2584 | кр.1,5-21 |
| 2585 | кв.6x6-1; кр.1,5-6 |
| 2586-пара | кр.1,5-5 |
| 2587-пара | кр.1,5-3 |
| 2588-пара | кр.1,25-6; кр.1,5-3 |
| 2589-пара | кр.1,5-14 |
| 2590-пара | кр.1,5-7 |
| 2591-пара | кр.2-7 |
| 2592-пара | кр.2-3 |
| 2593-пара |  |
| 2594-пара | кр.1,5-7 |
| 2595-пара | кр.1,5-7 |
| 2596 |  |
| 2597 | кр.2-6 |
| 2598 | кр.1,5-81 |
| 2599 | кр.1,75-12 |
| 2600 | кр.1,5-10 |
| 2601 | кр.2-3; кр.6-1 |
| 2602 | кр.2,5-1 |
| 2603 | Ж.6-1 |
| 2604 |  |
| 2605 | кр.6-1 |
| 2606 | кр.6-1; кр.1,25-8; кр.1,5-16 |
| 2607 | кр.1,5-5; м-з.4x2-5 |
| 2608 | ов.6x8-1; кр.1,25-14; кр.1,5-14 |
| 2609 | кр.3-1 |
| 2610 | кр.1,5-36; кр.5-1 |
| 2611 | кр.1,5-63 |
| 2612 | баг.6x3-1 |
| 2613 |  |
| 2614 | кр.5-1 |
| 2615 | М-з.6x3-1 |
| 2616 | кр.1,5-10; кр.1,75-1 |
| 2617 | кр.1,25-2; кр.1,5-2; кр.3-1 |
| 2618 | кр.5-1 |
| 2619 | кр.1,5-25 |
| 2620 | кр.1,5-7 |
| 2621 | ж.6-1 |
| 2622 | кр.2-4; гр.5x3-2 ; гр.6x4-2; гр.7x5-1 |
| 2623 | М-з.10x5-1; кр.1,5-14 |
| 2624 | кр.3-1 |
| 2625 | кр.2-13 |
| 2626 | ов.6x4-1 |
| 2627 | м-з.6x3-1 |
| 2628 | ж6-1; кр.1,5-2 |
| 2629 | кр.1,5-18; тр4-1 |
| 2630 | ж8-1 |
| 2631 | кр.1,5-2; кр.1,75-2; кр.2-2; кр.2,5-2; кр.3-1 |
| 2632 | кр.1,5-6; кр.2-1 |
| 2633 | кр.1,5-7 |
| 2634 | кр.1,5-42; кр.2-1; м-з.5x2.5-1; м-з.6x3-1; тр.4-1; ов.5x3-1; кв4-1; гр.6x4-1; гр.5x3-1; бг.6x4-1 |
| 2635 | кр.1,75-24 |
| 2636 | кр.1,5-4; кр.1,75-4; кр.2-4; гр.5x3-4 |
| 2637 | кр.1,5-16 |
| 2638 | кр.1,5-7; кр.5-1 |
| Мужские кольца |  |
| 3001 | Кр.4,0-3 |
| 3002 | Кр.1,5-25 |
| 3003 | Кр.5,0-1; кр.1,75-12; кр.1,5-36 |
| 3004 | Кр.3,0-9; кр.1,5-30 |
| 3005 | Кр.5,0-1; кр.1,75-12; кр.1,5-6 |
| 3006 | Кр.3,0-9 |
| 3007 | Кр.5,0-1; кр.1,75-8; кр.1,5-4 |
| 3008 | Кр.1,5-25 |
| 3009 | Кр.1,5-12; натур.кам.8x9-1 |
| 3010 | Кр.1,75-6 |
| 3011 | Кр.2,5-4 |
| 3012 | Кр.1,75-12 |
| 3013 | Кв.4x4-1; кр.1,5-6 |
| 3014 | Кр.4,0-4; кр.1,75-16 |
| 3015 | Кр.8,0-1; кр.2,0-20 |
| 3016 | Кр.1,5-28 |
| 3017 | Кв.8x8-1; кр.2,0-6 |
| 3018 | Кр.5,0-1; кр.2,0-8 |
| 3019 | Кв.10x10-1; кр.1,5-22 |
| 3020 | Кр.1,5-42 |
| 3021 | Кр.8,0-1; кр.1,5-28 |
| 3022 | Кв.4x4-1; кр.1,5-20 |
| 3023 | Кр.6,0-1; кр.2,0-6; кр.1,5-14 |
| 3024 | Кр.5,0-1; кр.1,5-6 |
| 3025 | Кв.8x8-1; кр.2,0-6 |
| 3026 | Кр.1,5-27 |
| 3027 | Кр.5,0-1; кр.1,5-12 |
| 3028 | Кр.5,0-1; кр.1,5-12 |
| 3029 | Кр.6,0-1; кр.1,5-8 |
| 3030 | Кр.4,0-1; кр.1,5-4 |
| 3031 | Кр.1,5-16 |
| 3032 | КВ.5x5-1; кр.1,5-14 |
| 3033 | Кр.1,0-20 |
| 3034 | Октагон12x10-1; кр.1,5-14 |
| 3035 | Ов.7x5-1; кр.1,5-20 |
| 3036 | КВ.6x6-1; кр.1,5-16 |
| 3037 | Кр.1,5-21 |
| 3038 | Кр.1,5-9 |
| 3039 | Кр.4,0-1 |
| 3040 | Кр.8,0-1; кр.2,0-2; кр.1,5-2; кр.1,25-26 |
| 3041 | Кр.1,5-9 |
| 3042 | Октагон 10x8-1; кр.1,5-24 |
| 3043 | Октагон 14x10-1 |
| 3044 | Кр.4,0-1; кр.1,5-12; кр.1,25-4 |
| 3045 | КВ.6x6-2; кр.1,5-12 |
| 3046 | Кр.1,5-9; кр.1,0-28 |
| 3047 | - |
| 3048 | Ов.6x8-1; кр.1,5-8 |
| 3049 | КВ.5x5-1; кр.1,5-4; кр.1,0-28 |
| 3050 | Кр.1,0-12 |
| 3051 | Кр.4,0-1 |
| 3052 | Окт.10x8-1; кр.1,5-10 |
| 3053 | - |
| 3054 | Кр.1,5-57 |
| 3055 | КВ.5x5-1 |
| 3056 | КВ.6x6-1 |
| 3057 | Кр.1,5-12 |
| 3058 | Кр.2,0-3; кр.1,5-6 |
| 3059 | Кр.3,0-1 |
| 3060 | Кр.1,5-13; кр.1,25-2 |
| 3061 | КВ.4x4-1; кр.1,25-6 |
| 3062 | Кр.1,25-57 |
| 3063 | Кр.1,5-5 |
| 3064 | Кр.2,0-1; кр.1,5-2; кр.2,0-1 |
| 3065 | Баг.4x8-1; кр.1,25-14 |
| 3066 | Кр.1,5-14 |
| 3067 | Баг.8x6-1; кр.1,5-6; кр.2,0-2 |
| 3068 | КВ.6x6-1; кр.1,5-16 |
| 3069 | Кр.6,0-1; кр.1,5-20 |
| 3070 | - |
| 3071 | Баг.5x10-1; кр.1,5-16 |
| 3072 | Кр.1,5-9 |
| 3073 | Кр.5,0-1; кр.1,5-20 |
| 3074 | - |
| 3075 | Кр.1,0-15 |
| 3076 | Кр.1,5-2 |
| 3077 | КВ.5x5-1; кр.2,0-8 |
| 3078 | Кр.2,0-3; кр.1,5-6 |
| 3079 | Баг.10м5-1; кр.1,75-24 |
| 3080 | Кр.1,5-15 |
| 3081 | Ов.6x8-1; кр.1,5-6 |
| 3082 | Кр.4,0-1 |
| 3083 | КВ.6x6-1; кр.1,75-2; кр.1,5-4 |
| 3084 | КВ.3x3-1 |
| 3085 | Кр.8,0-1 |
| 3086 | КВ.5x5-1; кр.1,5-10 |
| 3087 | Баг.5x3-1; кр.1,5-6 |
| 3088 | Баг.10x8-1; кр.1,5-26 |
| 3089 | Кр.1,75-1; кр.1,5-8 |
| 3090 | Кр.1,5-14 |
| 3091 | КВ.4x4-2; кр.1,5-6 |
| 3092 | Кр.1,5-18 |
| 3093 | Кр.1,5-17 |
| 3094 | Кр.1,5-4 |
| 3095 | Баг.10x5-1 |
| 3096 | КВ.6x6-1 |
| 3097 | Ов.10x8-1 |
| 3098 | Ов.5x7-1; кр.1,5-8 |
| 3099 | Кр.3,0-5 |
| 3100 | Кр.1,5-25 |
| 3101 | Кр.1,5-14 |
| 3102 | КВ.6x6-1; кВ.4x4-2 |
| 3103 | Баг.12x8-1 |
| 3104 | Баг.3x6-1; кр.1,5-20 |
| 3105 | КВ.8x8-1 |
| 3106 | Кр.4,0-1 |
| 3107 | Кр.1,5-9 |
| 3108 | КВ.7x7-1; кр.2,0-10 |
| 3109 | Кр.8,0-1; кр.1,5-12 |
| 3110 | Баг.10x5-1; кр.1,5-6 |
| 3111 | КВ.7x7-1 |
| 3112 | КВ.4x4-1; кр.1,5-32 |
| 3113 | Кр.1,5-4; кр.1,25-5 |
| 3114 | Кр.2,0-2 |
| 3115 | КВ.2x2-9 |
| 3116 | Кр.4,0-1; кр.1,5-16 |
| 3117 | - |
| 3118 | Кр.1,25-16 |
| 3119 | Кр.6,0-1; кр.1,75-4; кр.1,5-24 |
| 3120 | КВ.8x8-1; кр.2,0-2; кр.1,75-4 |
| 3121 | - |
| 3122 | Кр.1,5-9 |
| 3123 | Кр.5,0-1; кр.1,5-12 |
| 3124 | Ов.6x4-1; кр.1,5-2 |
| 3125 | - |
| 3126 | - |
| 3127 | - |
| 3128 |  |
| 3129 |  |
| 3130 |  |
| 3131 | кр10-1; |
| 3132 | кр4-1; кр1.5-34; кр1.25-22; |
| 3133 | кр1.5-49; |
| 3134 | кр1.75-10; |
| 3135 | бг-т6x4-1; кр1.5-12; |
| 3136 | бг-т6x4-1; |
| 3137 | кр6-1; кр1.5-20; |
| 3138 | кв7x7-1; кр1.5-32; |
| 3139 |  |
| 3140 |  |
| 3141 |  |
| 3142 | кр1.5-23; |
| 3143 | кр1.5-19; кр1.25-32; |
| 3144 | кр5-1; |
| 3145 | бг-т8x4-1; кр1.5-10; |
| 3146 | кр2.5-3; кр2-8; кр1.75-8; кр1.5-42; |
| 3147 | ов6x4-1; кр1.25-8; |
| 3148 | кр1.5-27; |
| 3149 | кр5-1; кр1.5-6; |
| 3150 |  |
| 3151 | бг-т6x4-1; кр1.5-20; |
| 3152 | кв8x8-1; кр1.5-32; |
| 3153 | кр8-1; кр1.5-48; |
| 3154 | кр1-94; |
| 3155 | кв6x6-1; кр2-6; |
| 3156 | кр5-1; |
| 3157 | кв4x4-1; кр1.5-18; |
| 3158 | кв4x4-1; кр3-2; кр2.5-2; кр2-2; кр1.75-2; кр1.5-2; |
| 3159 | кв5x5-1; |
| 3160 | кр1.5-24; |
| 3161 |  |
| 3162 | кр4-1; кр2-4; кр1.25-4; |
| 3163 | ов14x10-1; кр1.5-34; |
| 3164 | кв4x4-1; кр1.5-34; |
| 3165 | кр3-1; кр1.5-30; |
| 3166 |  |
| 3167 | кр5-1; кр1.5-2; кр1.25-4; |
| 3168 | кр10-1; кр1.5-5; |
| 3169 |  |
| 3170 |  |
| 3171 | кр.1,5-8 |
| 3172 | кр.1,5-18; кр.2,5-1 |
| 3173 | ов.6x8-1 |
| 3174 |  |
| 3175 | кр.1,25-2; кр.1,5-2; кр.1,75-2; кр.2-2; кр.2,5-2; кр.3-2; кр.8-1 |
| 3176 | кр.1,5-22; кр.6-1 |
| 3177 | кр.2-4; кр.3-1 |
| 3178 | бг12x6-1 |
| 3179 | кр.1,5-27 |
| 3180 | кр.1,5-68 |
| 3181 | кр.1,5-26 |
| 3182 | кр.1,5-35 |
| 3183 | кр.1,5-21 |
| 3184 | кр.1,5-34 |
| 3185 | кр.1,25-10; кв8x8-1 |
| 3186 | ов10x8-1; кр.1,5-10 |
| 3187 | кр.1,5-75 |
| 3188 | бг10x5-1; кр.1,5-26 |
| 3189 | кр.1,5-42; кв5x5-1 |
| 3190 | ов.6x4-1 |
| 3191 | ов.8x6-1; кр.1,25-10; кр.1,75-2 |
| 3192 | кр.1,5-24; кр.3-1 |
| 3193 |  |
| 3194 | кр.1,5-15 |
| 3195 |  |
| 3196 |  |
| 3197 |  |
| 3198 |  |
| 3199 | кв.3-1; кр.1,5-18 |
| 3200 |  |
| 3201 | кв.8-1; кр.1,75-7 |
| 3202 | кр.3-1 |
| 3203 | кв.6-1; кр.1,5-42 |
| 3204 |  |
| Серьги |  |
| 4001 | Кр.1,75-2; кр.1,5-6; кр.1,25-6; кр.1,0-8. |
| 4002 | Кр.2,0-12. |
| 4003 | Кр.1,5-34. |
| 4004 | Кр.1,5-18; кр.1,75-4; кр.2,0-4. |
| 4005 | Кр.1,5-36. |
| 4006 | Овал6x4-2; кр.2,0-2. |
| 4007 | М-з6x3-2; кр.1,5-12. |
| 4008 | М-з5x2,5-2; кр.1,5-2; кр.1,25-4. |
| 4009 | Кв.4x4-2; кр.2,0-2; кр.1,5-2. |
| 4010 | Кр.2,5-2; кр.1,5-4. |
| 4011 | М-з5x2,5-2; м-з4x2-4; кр.1,5-6. |
| 4012 | Кр.1,5-4. |
| 4013 | М-з6x3-2; кр.1,75-2; кр.1,5-8. |
| 4014 | Кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-4. |
| 4015 | Овал6x4-2; кр.1,5-4. |
| 4016 | М-з6x3-2; кр.1,5-22. |
| 4017 | Груша6x4-2; м-з4x2-2; кр.2,5-2; кр.1,5-12. |
| 4018 | М-з6x3-2; кр.2,0-4; кр.1,5-4; кр.1,25-4. |
| 4019 | Кв.4x4-2; кр.1,75-6; кр.1,5-6; кр.1,25-2. |
| 4020 | Кр.2,0-2; кр.1,75-6; кр.1,5-8; кр.1,25-2. |
| 4021 | Кр.1,5-14. |
| 4022 | Кр.1,5-8. |
| 4023 | Кр.1,5-6. |
| 4024 | Кр.2,0-2; кр.1,5-12. |
| 4025 | Кр.1,5-14. |
| 4026 | Кр.1,5-14. |
| 4027 | Кр.1,75-2; кр.1,5-14. |
| 4028 | Кр.1,5-14. |
| 4029 | Кр.2,0-6. |
| 4030 | Кр.1,5-28. |
| 4031 | Кр.2,0-2. |
| 4032 | Кр.1,5-14. |
| 4034 | Кр.2,0-2; кр.1,5-12. |
| 4035 | Кр.2,0-2; кр.1,5-24. |
| 4036 | Кр.2,0-2; кр.1,5-32. |
| 4037 | М-з4x2-6; кр.1,75-10. |
| 4038 | Кр.1,5-20. |
| 4039 | Кр.1,5-18. |
| 4040 | М-з4x2-8. |
| 4041 | Кр.1,75-14. |
| 4042 | Кр.3,0-2; кр.1,75-32. |
| 4043 | Кр.2,0-2; кр.1,5-56. |
| 4044 | Кр.2,0-2; кр.1,5-52. |
| 4045 | Кр.2,5-2; кр.1,5-16. |
| 4046 | Кр.2,0-12. |
| 4047 | М-з4x2-12; кр.2,0-2. |
| 4048 | Кр.2,0-20. |
| 4049 | Кр.1,5-22. |
| 4050 | Кр.1,5-6. |
| 4051 | Кр.1,5-8. |
| 4052 | Кв.4x4-2; кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-4. |
| 4053 | Кр.1,5-8. |
| 4054 | Кр.1,5-6. |
| 4055 | М-з4x2-6; кр.2,0-6. |
| 4056 | Кр.2,0-2; кр.1,75-12; кр.1,5-2. |
| 4057 | М-з4x2-8; кр.2,0-2; кр.1,5-8. |
| 4058 | Кр.1,75-6; кр.1,5-4. |
| 4059 | М-з5x2,5-2; кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-4. |
| 4060 | Кр.2,0-10. |
| 4061 | Кв.4x4-2; кр.1,5-10. |
| 4062 | Треуг.усеч.Н5-2; кр.1,5-10. |
| 4063 | Кр.1,75-2; кр.1,5-4. |
| 4064 | Кр.2,0-2; кр.1,5-12. |
| 4065 | Кр.1,5-8; жемч.3,0-2. |
| 4066 | Треуг.усеч.Н5-2; кр.2,0-2. |
| 4067 | Кр.1,75-6. |
| 4068 | Овал6x4-2. |
| 4069 | Кр.2,0-2; кр.1,5-2. |
| 4070 | М-з4x2-6. |
| 4071 | Кр.1,5-4; жемч.4,0-2. |
| 4072 | Треуг.Н9-2. |
| 4073 | Треуг.усеч.Н9-2. |
| 4074 | Кр.3,0-2. |
| 4075 | Кр.1,5-2; кр.1,25-4; жемч.5,0-2. |
| 4076 | Кр.1,5-16; жемч.5,0-2. |
| 4077 | Кр.2,5-2; кр.2,0-4; кр.1,75-2; кр.1,5-2. |
| 4078 | Овал6x4-2; кр.2,0-4; кр.1,75-4; кр.1,5-10. |
| 4079 | Кр.2,0-4. |
| 4080 | Кр.2,0-2; жемч.4,5-2. |
| 4081 | Кр.1,5-6. |
| 4082 | Кр.2,0-2. |
| 4083 | М-з6x3-2; кр.1,5-6; кр.1,25-6. |
| 4084 | Кв4x4-2 |
| 4085 | Кр.1,5-6 |
| 4086 | Кр.2,5-2; кр.2,0-2; кр.1,25-6 |
| 4087 | Гр.6x4-2 |
| 4088 | Кр.1,5-28 |
| 4089 | Ов.6x4-2; кр.1,5-12 |
| 4090 | Кр.6,0-2 |
| 4091 | Кр.1,5-22 |
| 4092 | М-з6x3-2 |
| 4093 | Кр.1,5-44; жемч.5-5,5-2 |
| 4094 | Кр.2,0-2 |
| 4095 | М-з4x2-2; кр.2,0-4 |
| 4096 | Жемч.7,0-2 |
| 4097 | Гр.6x4-2; кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 4098 | Кв.4x4-2; кр.1,0-8 |
| 4099 | Кр.3,0-2; кр.1,75 -36 |
| 4100 | Кр.1,5-52; жемч.7,0-2 |
| 4101 | Гр.7x10-2 |
| 4102 | Ов.6x4-2; кр.1,5-20 |
| 4103 | Кр.3,0-14 |
| 4104 | Кр.2,0-10 |
| 4105 | Кв.4x4-2; кр.1,5-24 |
| 4106 | М-з6x3-2; кр.1,5-24 |
| 4107 | Кр.3,0-8 |
| 4108 | Трил.10-2; кр.2,5-2 |
| 4109 | Треуг.усеч.9-2; кр.1,5-24 |
| 4110 | М-з8x4-2 |
| 4111 | Кр.2,0-4 |
| 4112 | Кр.2,0-2 |
| 4113 | Кв.4x4-2 |
| 4114 | Треуг.усеч.6-2; кр.1,5-12 |
| 4115 | Кр.4,0-2; кр.1,5-16 |
| 4116 | Кр.2,0-2; жемч.7,0-2 |
| 4117 | Жемч.5-5,5-2 |
| 4118 | Кр.2,0-2; кр.1,5-4 |
| 4119 | М-з4x2-2 |
| 4120 | Кв.4x4-2 |
| 4121 | Треуг.усеч.6-2; кр.2,5-2; кр.1,5-2 |
| 4122 | Ов.6x4-2; кр.1,5-12 |
| 4123 | Кр.2,0-18 |
| 4124 | Кр.3,0-2; кр.1,75-20 |
| 4125 | Кр.2,5-2; кр.1,5-4 |
| 4126 | Кр.2,0-4 |
| 4127 | М-з5x2,5-2 |
| 4128 | Ов.6x8-2; кр.1,75-12 |
| 4129 | Кр.1,75-12; кр.1,5-12 |
| 4130 | Гр.7x10-2 |
| 4131 | Баг.8x10-2 |
| 4132 | Кр.2,0-4 |
| 4133 | Кр.1,5-50 |
| 4134 | Кр.2,0-2; жемч.7,0-2 |
| 4135 | Треуг.усеч.6-2; кр.2,5-2 |
| 4136 | Кр.4,0-2; кр.2,5-12 |
| 4137 | Кр.2,0-2; кр.1,5-16 |
| 4138 | Кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-4; кр.1,25-6; кр.1,0-8 |
| 4139 | Кр.1,5-28 |
| 4140 | Кр.2,0-4; кр.1,0-16 |
| 4141 | Кв.усеч.10x10-2; кр.2,0-40 |
| 4142 | Кв.усеч.10x10-2; кр.1,5-24 |
| 4143 | Кр.2,5-2; кр.1,25-6 |
| 4144 | Кр.6,0-2 |
| 4145 | М-з8x4-2 |
| 4146 | М-з5x2,5-2; кр.1,5-12 |
| 4147 | Кр.2,5-2; кр.2,0-4; жемч.7,0-2 |
| 4148 | Кр.2,5-2; кр.1,5-4 |
| 4149 | Кв.4x4-2 |
| 4150 | Кр.1,5-16 |
| 4151 | Кр.1,5-2 |
| 4152 | Кр.2,0-4 |
| 4153 | Кр.2,0-2 |
| 4154 | Треуг.5-2; кр.2,5-12 |
| 4155 | Ов.6x4-2; кр.1,75-10; кр.1,5-2 |
| 4156 | М-з6x3-2 |
| 4157 | Гр.6x4-2 |
| 4158 | Кр.4,5-2 |
| 4159 | Кр.4,5-2; кр.1,5-12 |
| 4160 | М-з8x4-2; кр.2,5-20 |
| 4161 | Кр.2,0-2; кр.1,5-24 |
| 4162 | Кр.2,0-2 |
| 4163 | Кр.2,0-2 |
| 4164 | Кр.2,0-2; кр.1,5-2 |
| 4165 | Гр.6x4-2 |
| 4166 | Кр.2,5-2; кр.1,5-4 |
| 4167 | Кр.1,5-34 |
| 4168 | Гр.6x4-2 |
| 4169 | Ов.6x4-2 |
| 4170 | Кр.2,0-4 |
| 4171 | Кр.2,0-2 |
| 4172 | Треуг.усеч.9-2 |
| 4173 | Кр.1,75-10 |
| 4174 | Кр.2,0-6; кр.1,75-32; кр.1,5-6 |
| 4175 | Кр.2,5-8 |
| 4176 | Кр.2,5-12 |
| 4177 | Ов.6x4-2 |
| 4178 | Кр.3,0-2 |
| 4179 | Кр.1,25-6 |
| 4180 | М-з5x2,5-2; кр.3,0-2; кр.1,25-6 |
| 4181 | кр.1,5-10 |
| 4182 | Ов.6x4-2; кр.1,5-10 |
| 4183 | Кв.4x4-2; кр.2,5-6; кр.1,75-4 |
| 4184 | Кр.2,0-2; кр.1,75-2; кр.1,5-6; кр.1,25-6; кр.1,0-2 |
| 4185 | Ов.6x4-2 |
| 4186 | Треуг.9-2; кр.1,5-6 |
| 4187 | Кр.1,5-4 |
| 4188 | Кв.4x4-2; кр.1,5-8 |
| 4189 | М-з5x2,5-2; кр.1,5-4 |
| 4190 | Жемч.7,0-2 |
| 4191 | Кв.4x4-2; кр.1,75-2 |
| 4192 | Кр.1,25-6 |
| 4193 | Кр.1,5-4 |
| 4194 | Ов.6x4-2 |
| 4195 | Кр.2,5-2; кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 4196 | Кв.6x6-2 |
| 4197 | Кв.4x4-2; кр.1,5-2 |
| 4198 | Гр.10x8-2; кр.2,5-2 |
| 4199 | М-з8x4-2 |
| 4200 | Гр.7x5-2; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
| 4201 | М-з8x4-2; кр.1,5-2; кр.1,25-4 |
| 4202 | Кв.6x6-2; кр.1,5-4 |
| 4203 | М-з4x2-12; кр.3,0-2; кр.1,5-16 |
| 4204 | М-з4x2-12; кр.2,0-10; кр.1,75-4 |
| 4205 | Кв.4x4-2; кр.1,25-6 |
| 4206 | Кр.3,0-2; кр.1,5-24 |
| 4207 | Кр.1,5-16 |
| 4208 | Кр.2,0-6 |
| 4209 | Кр.2,5-20; жемч.6,5-7,0-2 |
| 4210 | М-з8x4-2; кр.1,25-12 |
| 4211 | М-з4x2-4; кр.2,5-2 |
| 4212 | М-з4x2-6 |
| 4213 | М-з4x2-12; кр.2,0-12 |
| 4214 | Кр.1,5-6; жемч.6,5-7,0-2 |
| 4215 | Кр.1,25-24 |
| 4216 | Ов.10x8-2 |
| 4217 | Ов.7x5-2; кр.2,5-2 |
| 4218 | М-з4x2-10; кр.2,5-10; кр.1,75-2; кр.1,5-4 |
| 4219 | Ов.6x4-2 |
| 4220 | Кр.5,0-6; кр.2,0-6 |
| 4221 | М-з 4x2-4; кр.2,5-2 |
| 4222 | Кр.3,0-2; кр.1,5-12 |
| 4223 | Кр.1,5-6; жемч.5,0-1 |
| 4224 | Кв.5x5-2; кр.2,0-16 |
| 4225 | Кр.2,5-10 |
| 4226 | Кр.4,5-6 |
| 4227 | Кр.1,5-18; жемч.5,0-2 |
| 4228 | М-з6x3-2; кр.3,0-2; кр.2,5-2; кр.1,5-18 |
| 4229 | М-з6x3-2; м-з5x2,5-2; кр.2,0-6; кр.1,5-6 |
| 4230 | Гр.6x4-2; кр.1,75-2; кр.1,5-2 |
| 4231 | М-з4x2-10; кр.3,0-2; кр.2,0-10 |
| 4232 | Кр.2,5-8; жемч.6-2 |
| 4233 | Ов.6x8-2; кр.1,5-12 |
| 4234 | Ов.6x8-2; кр.2,0-16 |
| 4235 | М-з5x2,5-2; кр.2,0-2; кр.1,5-16 |
| 4236 | Кр.5,0-2; кр.2,0-12 |
| 4237 | М-з5x2,5-6; кр.5,0-2; кр.2,0-18 |
| 4238 | Кр.6,0-2; кр.1,5-14 |
| 4239 | Кр.2,0-28 |
| 4240 | Треуг.5-6; м-з5x2,5-6 |
| 4241 | Трил.10-2; м-з4x2-6; кр.1,5-18 |
| 4242 | Трил.10-2; м-з5x2,5-6; кр.2,0-18 |
| 4243 | Ов.6x8-6 |
| 4244 | Трил.8-2; кр.1,75-30 |
| 4245 | Кр.5,0-2; кр.3,0-6; кр.1,5-24 |
| 4246 | Кр.2,0-30 |
| 4247 | Кр. 1,75-18 |
| 4248 | Кр.8,0-2; кр.2,0-40 |
| 4249 | Кр.2,0-10; жемч.6,0-2 |
| 4250 | Кв.12x12-2; кр.2,0-40 |
| 4251 | Кр.2,0-10; кр.1,5-10; жемч.6,0-2 |
| 4252 | Кр.6,0-2; кр.1,5-6 |
| 4253 | Кв.8x8-2; кр.1,75-8; кр.1,5-16 |
| 4254 | Кр.3,0-6; жемч.6,0-2 |
| 4255 | Кр.5,0-2; кр.2,0-16 |
| 4256 | Кв.5x5-2; кр.1,5-40 |
| 4257 | Кр.2,0-60 |
| 4258 | Кв.4x4-2; кр.1,5-12 |
| 4259 | Кр.2,0-12; кр.1,75-28 |
| 4260 | Кр.1,5-52 |
| 4261 | Кр.5,0-2; кр.2,0-16 |
| 4262 | Кв.5x5-2; кр.1,75-12 |
| 4263 | Кв.6x6-2; кр.2,0-32 |
| 4264 | Кр.5,0-2; кр.2,0-16 |
| 4265 | Кр.1,5-50 |
| 4266 | Кр.5,0-2; кр.1,75-120 |
| 4267 | Кр.1,5-8; жемч.5,0-2 |
| 4268 | Кр.5,0-2; м-з4x2-4; кр.1,5-20 |
| 4269 | Кр.3,0-2; м-з4x2-10; кр.1,5-34 |
| 4270 | М-з 6x3-2; м-з 4x2-2 |
| 4271 | Кр.2,0-12; жемч.6,0-2 |
| 4272 | Гр.5x3-6; кр.4,0-2 |
| 4273 | Гр.7x5-2; кр.2,0-6 |
| 4274 | Гр. 6x8-2; кр.1,5-14 |
| 4275 | М-з 5x2,5-10; жемч.4,0-2 |
| 4276 | М-з 5x2,5-6; кр.2,0-4; кр.1,25-10 |
| 4277 | М-з 6x3-4; м-з 4x2-4 |
| 4278 | Кр.8,0-2; кр.2,0-6 |
| 4279 | Кр.5,0-2; кр.2,0-4 |
| 4280 | Кр.5,0-2; кр.2,0-4 |
| 4281 | Кр.4,0-2; кр.1,5-12 |
| 4282 | Кр.3,0-2; кр.2,0-6; жемч.3,0-6 |
| 4283 | М-з 5x2,5-6; кр.1,5-6; жемч.6,0-2 |
| 4284 | Кр.1,5-90 |
| 4285 | М-з 6x3-6 |
| 4286 | Кр.2,0-8; кр.1,75-2; кр.1,5-12 |
| 4287 | Гр.5x3,5-6; кр.3,0-2; кр.1,75-4; кр.1,25-2 |
| 4288 | Кв.4x4-2; кр.3,0-6 |
| 4289 | Кр.8,0-2; кр.1,5-16 |
| 4290 | М-з 5x2,5-2 |
| 4291 | Кр.5,0-2; кр.1,5-20 |
| 4292 | Кр.4,0-6; кр.2,5-2; кр.1,75-6 |
| 4293 | Трил.9-2 |
| 4294 | Кр.5,0-2; кр.3,5-2; кр.2,0-2 |
| 4295 | М-з 6x3-2; кр.2,0-12 |
| 4296 | Кр.3,0-2; кр.2,0-8 |
| 4297 | Кр.4,0-2; кр.1,5-30 |
| 4298 | Кр.1,5-56; жемч.6,0-2 |
| 4299 | - |
| 4300 | Кр.2,0-6 |
| 4301 | М-з 5x2,5-2; кр.2,0-6 |
| 4302 | М-з 6x3-6; кр.2,5-2; кр.1,5-6 |
| 4303 | Кр.2,0-6 |
| 4304 | Кр.5,0-2 |
| 4305 | Кв.4x4-2; кр.1,5-6 |
| 4306 | Кр.2,0-6; жемч.6,0-2 |
| 4307 | Кр.1,5-26 |
| 4308 | - |
| 4309 | Кр.1,5-18 |
| 4310 | Кр.3,0-2 |
| 4311 | Кр.1,5-6 |
| 4312 | М-з 5x2,5-6; кр.2,0-8; кр.1,5-8; жемч.3,0-2 |
| 4313 | М-з 5x2,5-2; м-з 4x2-6; кр.1,5-4 |
| 4314 | Кр.1,5-34 |
| 4315 | Кр.1,5-14 |
| 4316 | Триллион 6-2; кр.2,0-10 |
| 4317 | Кр.1,25-10; кр.1,0-38 |
| 4318 | Жемч.6,0-2 |
| 4319 | Кр.3,0-2; кр.2,0-18 |
| 4320 | Кр.4,0-2; кр.2,0-8 |
| 4321 | Кр.1,5-32; жемч.6,0-2 |
| 4322 | Кр.3,0-2; кр.1,25-26 |
| 4323 | Кр.1,25-62 |
| 4324 | Кр.1,5-30; жемч.4,0-2 |
| 4325 | Кр.2,5-4; кр.2,0-14; кр.1,5-20 |
| 4326 | М-з 4x2-6; кр.1,5-20; жемч.3,0-2 |
| 4327 | Кр.1,5-28 |
| 4328 | Кр.1,5-30 |
| 4329 | Кр.5,0-2; кр.1,5-16 |
| 4330 | Кр.1,25-44 |
| 4331 | Кр.1,0-96 |
| 4332 | Кр.1,0-98 |
| 4333 | Гр.6x4-6; кр.1,5-18 |
| 4334 | Кр.1,5-88 |
| 4335 | М-з 4x2-8; кр.3,0-2; кр.1,5-4 |
| 4336 | Трил.10-2; кр.2,0-20 |
| 4337 | М-з 6x3-2; м-з 5x2,5-2; кр.2,0-4 |
| 4338 | - |
| 4339 | Кр.1,5-32 |
| 4340 | Кр.4,0-2; кр.1,25-16 |
| 4341 | Гр.6x4-2; кр.1,5-12 |
| 4342 | Кр.1,5-26 |
| 4343 | М-з 4x2-6 |
| 4344 | - |
| 4345 | М-з 5x2,5-6 |
| 4346 | Кр.1,75-2; кр.1,5-2; кр.1,25-2 |
| 4347 | Кр.1,75-2; кр.1,5-20 |
| 4348 | Гр.6x4-2 |
| 4349 | Кр.1,5-34 |
| 4350 | Кр.1,5-60 |
| 4351 | Кр.1,5-50 |
| 4352 | Кр.1,5-28 |
| 4353 | Кр.1,5-30 |
| 4354 | Кр.1,75-20; кр.1,5-16 |
| 4355 | Кр.1,5-16 |
| 4356 | Кр.1,5-6 |
| 4357 | Кр.1,5-42 |
| 4358 | Кр.2,0-2; кр.1,5-22 |
| 4359 | Гр.6x4-2; м-з 5x2,5-4 |
| 4360 | Кр.5,0-2; кр.1,5-10 |
| 4361 | Кр.1,5-6 |
| 4362 | Кр.2,0-2 |
| 4363 | Гр.6×4-2; кр.2,0-6 М-з 6x3-1 |
| 4364 | Кр.1,5-6 |
| 4365 | М-з 5×2,5-22; кр.1,5-10 |
| 4366 | Кр.2,5-2; кр.1,5-18; кр.1,25-14 |
| 4367 | Кр.1,5-54 |
| 4368 | Кр.2,0-2; кр.1,75-4; кр.1,5-26 |
| 4369 | Кр.3,0-2; кр.1,5-32 |
| 4370 | Кр.2,0-2; кр.1,5-24 |
| 4371 | Кр.2,0-24; кр.1,5-16 |
| 4372 | Кр.3,0-2; кр.2,0-2; кр.1,0-14 |
| 4373 | М-з 5×2,5-10; кр.1,5-30 |
| 4374 | Кр.1,5-16 |
| 4375 | Кр.1,5-48 |
| 4376 | Кр.1,5-10 |
| 4377 | М-з 5×2,5-2; кр.1,5-28; жемч.10,0-2 |
| 4378 | Кр.2,5-2; кр.2,0-4 |
| 4379 | Кр.2,0-16 |
| 4380 | М-з 5×2,5-10; кр.1,5-4 |
| 4381 | Кр.33,0-2; кр.1,5-20 |
| 4382 | Кр.1,25-28 |
| 4383 | Кр.1,5-30 |
| 4384 | кр 1.5-50; |
| 4385 | кр 1.5-26; |
| 4386 | кр 2-2; |
| 4387 | кр 1.5-24; |
| 4388 | кр 2-2; кр 1.5-24; |
| 4389 | Гр 6x4-2; |
| 4390 | Гр 6x4-2; кр1.5-24; |
| 4391 | Гр 6x4-2; кр1.5-4; |
| 4392 | м-з 5x2.5-6; кр 2-4; |
| 4393 | кр1.5-32; |
| 4394 | кр1.5-18; |
| 4395 | кр1.5-16; |
| 4396 | кр1.5-20; |
| 4397 | Гр 7x5-2; кр 2-2; |
| 4398 | кр 1.25-6; кр 1-24; |
| 4399 | кр2.5-2; кр1.25-30; |
| 4400 | м-з 5x2.5-4; м-з 4x2-8; |
| 4401 |  |
| 4402 | м-з 4x2-6; |
| 4403 | м-з6x3-4; м-з5x2.5-4; м-з4x2-4; |
| 4404 | кр1-10; |
| 4405 | кр1.25-6; кр1-6; |
| 4406 | кр 2.5-2; кр 1-16; |
| 4407 | Кв 4-2; кр2-14; кр1.75-2; кр1.5-2; |
| 4408 | кр 1.25-22; |
| 4409 | кр 1-14; |
| 4410 | Гр 6x4-2; м-з5x2.5-4; м-з4x2-4; |
| 4411 | м-з 5x2.5-2; м-з 4x2-4; кр1.5-6; кр 1.25-12; кр 1-4; |
| 4412 | м-з 5x2.5-8; кр1.75-2; кр1.5-8; кр1.25-4; |
| 4413 | м-з 5x2.5-2; |
| 4414 | Трил 5-2; |
| 4415 | м-з 5x2.5-12; |
| 4416 | кр1.75-4; кр1.5-6; кр1.25-4; |
| 4417 | кр 4-2; |
| 4418 | кр 2-6; |
| 4419 | кр 1-56; |
| 4420 | кр 1.25-22; |
| 4421 | кр 2-4; кр 1.5-18; |
| 4422 | кр 2-2; |
| 4423 | м-з 5x2.5-2; м-з 4x2-4; |
| 4424 | м-з 4x2-10; |
| 4425 | кр 2-6; кр 1.75-4; кр1.5-12; |
| 4426 | кр1.5-26; |
| 4427 | Ж 4-2; |
| 4428 | кр1.25-2; кр1-4; |
| 4429 | кр1.5-2; кр 1.25-14; |
| 4430 | кр3-2; |
| 4431 | кр 2-2; кр 1.75-2; кр1.5-2; |
| 4432 | кр 2.5-2; кр1.5-48; |
| 4433 | кр 8-2; кр1.5-30; кр1-10; |
| 4434 | кр 2-2; |
| 4435 | кр 1-16; |
| 4436 | Кв 4-2; |
| 4437 | кр1.5-48; |
| 4438 | кр 2-2; кр1.5-56; |
| 4439 | Ов 8x6-2; Ов 6x4-2; кр1.5-2; |
| 4440 | кр1.5-2; |
| 4441 |  |
| 4442 | кр1.5-14; |
| 4443 | кр 5-2; |
| 4444 | м-з 5x2.5-12; |
| 4445 | кр1.5-18; |
| 4446 | Бг 6x4-2; кр1.5-20; |
| 4447 | кр5-2; |
| 4447 | кр5-2; |
| 4448 | кр2.5-; |
| 4449 | Гр 7x5-6; м-з5x2.5-6; кр3-2; кр2-12; |
| 4450 | кр3-2; кр1.5-14; |
| 4450 | кр3-2; кр1.5-14; |
| 4451 | кр1.5-6; |
| 4451 | кр1.5-6; |
| 4452 | кр2-2; кр1.25-28; |
| 4453 | кр1.5-10; |
| 4454 | кр8-2; кр1.5-24; |
| 4455 | кр1.25-2; |
| 4456 | ов6x4-6; кр1.75-16; |
| 4457 | Гр7х5-2; кр1.5-4; кр1.25-2; |
| 4458 | кр9-2; кр1.75-36; |
| 4459 | гр7x5-6; гр6x4-4; кр2-2; |
| 4460 | ж8-2; |
| 4461 | кр3-2; кр1.25-60; |
| 4462 | кр1.5-58; |
| 4463 | ов6x4-6; кр1.5-8; |
| 4464 | кр1.75-18; |
| 4465 | кр1.5-20; |
| 4466 | кр2-30; |
| 4467 | мз6x3-2; |
| 4468 | ов8x6-2; кр1.5-24; |
| 4469 | кр1-72; |
| 4470 | М-з5x2.5-8; кр5-2; кр1,5-74; |
| 4471 | кр3-2; кр1,5-24; |
| 4472 | кр5-2; |
| 4473 | кр1,5-24; |
| 4474 | кв3x3-2; кр1,5-24; |
| 4475 | кр4-2; кр.2-6; кр1,5-42; |
| 4476 | кр.8-2; кр.4-2; |
| 4477 | кв6x6-2; кр2-6; |
| 4478 | кр6-2; |
| 4479 | кр2-2; кр1,5-28; |
| 4480 | кр1-6; |
| 4481 | кр3-2; кр1,5-16; |
| 4482 | кр6-2; кр1,5-32; |
| 4483 | кр1,75-14; |
| 4484 | ов5x3-2; кр1.5-20; |
| 4485 | кр2-38; |
| 4486 | кр3-2; кр1,5-109; |
| 4487 | кр.2-6 |
| 4488 | кр.1,5-34 |
| 4489 | кр.1,25-2 |
| 4490 | кр.1,25-32 |
| 4491 | кр.1,25-10; кр.5-2 |
| 4492 | кр.1,5-24 |
| 4493 | кр.1,25-50; кр.8-2 |
| 4494 | кв.6-2; кр.1,5-12 |
| 4494 | кв.6-2; кр.1,5-12 |
| 4495 | ж.3-2 |
| 4495 | ж.3-2 |
| 4496 |  |
| 4496 |  |
| 4497 | ов8x6-2; кр.1,25-28; кр.1,5-28 |
| 4497 | ов8x6-2; кр.1,25-28; кр.1,5-28 |
| 4498 | кр.1-12; ов8x6-2 |
| 4498 | кр.1-12; ов8x6-2 |
| 4499 | кр.1,25-76 |
| 4499 | кр.1,25-76 |
| 4500 | кр.1,5-62 |
| 4500 | кр.1,5-62 |
| 4501 | кр.1,5-66 |
| 4501 | кр.1,5-66 |
| 4502 | кр.1,5-10; кр.1,75-10; кр.2-10; кр.2,5-2 |
| 4502 | кр.1,5-10; кр.1,75-10; кр.2-10; кр.2,5-2 |
| 4503 | кр.1,75-24 |
| 4503 | кр.1,75-24 |
| 4504 | кр.1,5-10 |
| 4504 | кр.1,5-10 |
| 4505 | кр.2-6; кр.6-2 |
| 4505 | кр.2-6; кр.6-2 |
| 4506 | кр.2,5-2 |
| 4506 | кр.2,5-2 |
| 4507 | ж6-2 |
| 4507 | ж6-2 |
| 4508 | кр.1,5-66; кр.1,25-4 |
| 4508 | кр.1,5-66; кр.1,25-4 |
| 4509 | кр.1,25-16; кр.1,5-32; кр.6-2 |
| 4509 | кр.1,25-16; кр.1,5-32; кр.6-2 |
| 4510 | кр.1,5-10; м-з.4x2-10 |
| 4510 | кр.1,5-10; м-з.4x2-10 |
| 4511 | бг.6x3-2 |
| 4511 | бг.6x3-2 |
| 4511 | бг.6x3-2 |
| 4512 | кр.1,25-12; кр.1,5-12; кр.2-2 |
| 4512 | кр.1,25-12; кр.1,5-12; кр.2-2 |
| 4513 | кр.3-2 |
| 4513 | кр.3-2 |
| 4514 | кр.1-12; кр.2,5-2 |
| 4514 | кр.1-12; кр.2,5-2 |
| 4515 | кр.1,5-2; кр.1,75-2; ов.6x8-2 |
| 4515 | кр.1,5-2; кр.1,75-2; ов.6x8-2 |
| 4516 | кр.1,5-72; кр.5-2 |
| 4516 | кр.1,5-72; кр.5-2 |
| 4517 | кр.1,5-36; кр.3-2 |
| 4517 | кр.1,5-36; кр.3-2 |
| 4518 | кр.1,5-16 |
| 4518 | кр.1,5-16 |
| 4519 | кр.1,5-6; тр.4-2 |
| 4520 | ж5-2 |
| 4521 | тр5-2 |
| 4522 | кр.1,5-106; кр.2,5-2 |
| 4523 | ж.6-2 |
| 4524 | кр.1,5-4; кр.1,25-4 |
| 4525 | м-з.6x3-2 |
| 4526 | кр.5-2 |
| 4527 | кр.5-2 |
| 4528 | кр.1,75-2 |
| 4529 |  |
| 4530 | кр.1,5-50 |
| 4531 | кр.1,5-28 |
| Кресты |  |
| 5001 | Кр.2,0-6. |
| 5002 | Кр.2,0-6. |
| 5003 | Кр.3,0-12. |
| 5004 | Кр.2,0-12. |
| 5005 | Кр.3,0-12. |
| 5006 | Кр.2,0-12. |
| 5007 | Кр.2,0-6. |
| 5008 | Кр.2,0-5. |
| 5009 | Кр.1,25-78. |
| 5010 | Кр.3,0-32; кр.1,5-3. |
| 5011 | Кр.1,75-12. |
| 5012 | Кр.2,0-36. |
| 5013 | Кр.1,5-36. |
| 5014 | - |
| 5015 | Кр.1,5-36. |
| 5016 | Кр.1,75-5. |
| 5017 | Кр.2,0-1; кр.1,5-12. |
| 5018 | Кр.2,0-1. |
| 5019 | Кр.1,75-6. |
| 5020 | Кр.1,5-33. |
| 5021 | Кр.2,0-32 |
| 5022 | Кр.5,0-1; кр.1,25-32 |
| 5023 | - |
| 5024 | Кр.1,0-68 |
| 5025 | Кр.1,5-1; кр.1,0-16 |
| 5026 | Кр.1,25-74 |
| 5027 | - |
| 5028 | Кр.1,25-32 |
| 5029 | Кр.2,0-1 |
| 5030 | Кр.3,0-1; кр.1,25-23 |
| 5031 | Кр.1,25-16 |
| 5032 | - |
| 5033 | Кр.1,0-100 |
| 5034 | - |
| 5035 | Кр.1,5-78 |
| 5036 | - |
| 5037 | М-з 5x2-5; кр.1,5-6 |
| 5038 | Кр.1,25-24 |
| 5039 | - |
| 5040 | - |
| 5041 | Кр.1,5-80 |
| 5042 | Кр.4,0-1; кр.3,5-1; кр.3,0-4; кр.2,5-4; кр.2,0-4; кр.1,5-1 |
| 5043 | Кр.1,5-4 |
| 5044 | Кр.1,5-40 |
| 5045 | - |
| 5046 | - |
| 5047 | - |
| 5048 | - |
| 5049 | - |
| 5050 | Кр.2,0-4; кр.1,25-15 |
| 5051 | - |
| 5052 | - |
| 5053 | - |
| 5054 | - |
| 5055 | - |
| 5056 | - |
| 5057 | - |
| 5058 | Кр.2,0-1 |
| 5059 | Кр.1,5-27 |
| 5060 | - |
| 5061 | - |
| 5062 | - |
| 5063 | - |
| 5064 | - |
| 5065 | - |
| 5066 | Кр.2,0-13; кр.1,5-28; кр.1,25-4 |
| 5067 | - |
| 5068 | - |
| 5069 | Кр.1,5-48 |
| 5070 | - |
| 5071 | - |
| 5072 | Кр.1,5-4 |
| 5073 |  |
| 5074 |  |
| 5075 | кр 3-1: |
| 5076 | кр 1-30: |
| 5077 |  |
| 5078 | кр1,5-17; |
| Подвески |  |
| 6001 | Кр.3,0-7. |
| 6002 | Кр.3,0-15. |
| 6003 | Кр.3,0-9. |
| 6004 | Кр.2,0-1; кр.1,5-12. |
| 6005 | Кр.3,0-7. |
| 6006 | Кр.2,5-1; кр.1,5-6. |
| 6007 | Кр.2,5-1; кр.1,5-8. |
| 6009 | Кр.2,0-5. |
| 6010 | Кр.2,0-1. |
| 6011 | Кр.3,0-1 |
| 6012 | Кр.2,0-1 |
| 6013 | Гр. 7x5-1; кр.1,5-15 |
| 6014 | Кр.1,75-6 |
| 6015 | Кр.1,5 |
| 6016 | Кр.1,75-8; кр.2,0-2 |
| 6017 | Кр.1,75-5 |
| 6018 | Кр.1,75-7 |
| 6019 | Кр.1,5-14 |
| 6020 | Кр.1,5-30 |
| 6021 | Кр.2,0-1; кр.1,5-21 |
| 6022 | Кр.1,75-4 |
| 6023 | Кр.1,5-3 |
| 6024 | Кр.2,0-5 |
| 6025 | Кр.1,5-4 |
| 6026 | Кр.2,0-1 |
| 6027 | М-з4x2-6; кр.2,0-1 |
| 6028 | Кр.2,0-5 |
| 6029 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6 |
| 6030 | Кр.2,0-1; кр.1,5-6 |
| 6031 | М-з4x2-5; кр.2,0-1 |
| 6032 | Ов.6x4-1 |
| 6033 | Кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 6034 | Кр.1,5-4 |
| 6035 | Кв.4x4-1; кр.1,5-1; кр.1,25-1 |
| 6036 | Кр.1,75-3; кр.1,5-2 |
| 6037 | Кр.1,5-9 |
| 6038 | Кр.1,5-4 |
| 6039 | Кр.1,5-3 |
| 6040 | Кр.2,0-1 |
| 6041 | Кр.5,0-6 |
| 6042 | - |
| 6043 | Кр.1,5-7; кр.1,25-81 |
| 6044 | Кр.1,5-46 |
| 6045 | - |
| 6046 | Кр.1,0-29 |
| 6047 | Кр.1,0-57 |
| 6048 | Кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр.1,5-9 |
| 6049 | Кр.1,0-45 |
| 6050 | - |
| 6051 | - |
| 6052 | - |
| 6053 | - |
| 6054 | - |
| 6055 | - |
| 6056 | - |
| 6057 | - |
| 6058 | Кр.1,5-18 |
| 6059 | - |
| 6060 | Кр.2,0-1 |
| 6061 | Кр.1,5-12 |
| 6062 | Кр.3,0-1; кр.2,0-1 |
| 6063 | - |
| 6064 | Кр.3,0-1; кр.1,5-24 |
| 6065 | - |
| 6066 | - |
| 6067 | Кр.2,0-6 |
| 6068 | кр.1,5-40 |
| 6069 | Гр.6×4-1; кр.2,0-1; кр.1,75-1; кр 1,5-1 |
| 6070 | - |
| 6071 | Кр.1,5-15 |
| 6072 | Кр.1,5-1 |
| 6073 | Кр.3,0-1; кр.1,5-63 |
| 6074 | Кр.5,0-1; кр.1,5-50 |
| 6075 | Кр.3,0-1; кр.1,5-30 |
| 6076 | - |
| 6077 | Кр.1,5-1; кр.1,25-14 |
| 6078 | - |
| 6079 | Кр.2,0-1 |
| 6080 | - |
| 6081 | - |
| 6082 | - |
| 6083 | - |
| 6084 | - |
| 6085 | - |
| 6086 | - |
| 6087 | - |
| 6088 | - |
| 6089 | - |
| 6090 | - |
| 6091 | - |
| 6092 | - |
| 6093 | - |
| 6094 | - |
| 6095 | - |
| 6096 | - |
| 6097 | - |
| 6098 | - |
| 6099 | - |
| 6100 | - |
| 6101 | кр 1.75-14; |
| 6102 | кр 1.75-16; |
| 6103 | кр.1,75-12 |
| 6104 | кр.1,5-2 |
| Браслеты |  |
| 8001 | М-з 5x2,5-20; кр.3,0-10 |
| 8002 | М-з 5x2,5-28; кр.2,0-16 |
| 8003 | М-з 5x2,5-44; кв.4x4-11 |
| 8004 | кв.4x4-9; кр.2,0-9 |
| 8005 | М-з 5x2,5-14; кр.1,5-28 |
| 8006 | Кр.2,0-13; кр.1,5-52 |
| 8007 | Кр.1,5-45 |
| 8008 | Кр.2,0-120 |
| 8009 | М-з 4x2-16 |
| 8010 | Кр.2,0-15 |
| 8011 | Кр.2,0-16; кр.1,5-96 |
| 8012 | Кр.2,5-17; кр.1,5-102 |
| 8013 | Кр.2,0-60 |
| 8014 | Кр.2,0-17 |
| 8015 | Кр.3,0-15; кр.1,5-60 |
| 8016 | М-з 5x2,5-13 |
| 8017 | Кр.1,25-130 |
| 8018 | Кр.2,0-15; кр.1,5-60 |
| 8019 | Кр.2,0-36; кр.1,5-72 |
| 8020 | Кр.2,0-13; кр.1,5-78 |
| 8021 | М-з 4x2-26; кр.2,0-14; кр.1,5-84 |
| 8022 | Кр.2,0-24; кр.1,5-35 |
| 8023 | Кр.2,0-55; кр.1,5-44 |
| 8024 | М-з 4x2-8; кр.2,0-8 |
| 8025 | Кр.1,5-80 |
| 8026 | Кр.1,5-60 |
| 8027 | Кр.1,5-98 |
| 8028 | М-з 4x2-9; кр.1,5-9 |
| 8029 | Кр.1,5-11 |
| 8030 | Кр.2,5-9 |
| 8031 | М-з 4x2-13; кр.1,5-26 |
| 8032 | Кр.1,5-15 |
| 8033 | Кр.1,5-13 |
| 8034 | Кр.2,0-15 |
| 8035 | Кр.1,5-55 |
| 8036 | Кр.2,0-11 |
| 8037 | Кр.1,25-75 |
| 8038 | Кр.2,0-17 |
| 8039 | М-з4x2-12; кр.2,0-12; кр.1,5-84 |
| 8040 | - |
| 8041 | Кр.2,0-11 |
| 8042 | Кр.1,75-11; кр.1,5-22 |
| 8043 | Кр.5,0-11; кр.1,25-22 |
| 8044 | Кр.2,5-13; кр.1,75-39 |
| 8045 | Кр.1,75-12 |
| 8046 | Кр.1,5-36 |
| 8047 | - |
| 8048 | - |
| 8049 | Кр.1,5-22 |
| 8050 | - |
| 8051 | Кр.1,5-14 |
| 8052 | Кр.1,25-60 |
| 8053 | - |
| 8054 | - |
| 8055 | М-з 4x2-39 |
| 8056 | - |
| 8057 | Кр.2,0-11; кр.1,5-55 |
| 8058 | Кр.1,25-26 |
| 8059 | Кр.2,0-19 |
| 8060 | Кр.2,0-33 |
| 8061 | - |
| 8062 | Кр.2,0-21 |
| 8063 | Кр.1,25-19 |
| 8064 | - |
| 8065 | Кр.2,0-12 |
| 8066 | Кр.2,0-12 |
| 8067 | Кр.2,5-15 |
| 8068 | Гр.6x4-11 |
| Колье |  |
| 7001 | Гр.7x5-1; кр.1,5-41 |
| 7002(1) | Гр.7x5-1; кр.2,0-4; кр.1,5-6 |
| 7002(2) | Жемч.6-1; кр.2,0-4; кр.1,5-6 |
| 7003 | М-з 4x2-5 |
| 7004 | Ов.6x8-1; кр.2,0-14; кр.1,5-16 |
| 7005 | Гр.7x5-1; кр.3,0-1; кр.2,0-2; кр.1,5-7 |